<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.5" y1="0" x2="26.1" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.6" y1="1.5" x2="26.1" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="27.6" y1="1.5" x2="27.6" y2="30.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.3" x2="1.5" y2="31.8" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="1.5" x2="0" y2="30.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.1" y1="31.8" x2="27.6" y2="30.3" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="26.1" y1="31.8" x2="1.5" y2="31.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.5" y1="0" x2="0" y2="1.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="kentaro">
<packages>
<package name="MICROCHIP_M8">
</package>
<package name="R0402">
</package>
<package name="C0402">
</package>
<package name="C1206">
</package>
<package name="CUI-SJ1-3513-SMT-TR">
</package>
<package name="C0603">
</package>
<package name="C0805">
</package>
<package name="LINX_BAT-HLD-001">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="kentaro" package="MICROCHIP_M8" value="MICROCHIP_MIC863">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="kentaro" package="R0402" value="200k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="kentaro" package="C0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="kentaro" package="R0402" value="200k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="kentaro" package="R0402" value="200k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="kentaro" package="C1206" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="kentaro" package="R0402" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="kentaro" package="R0402" value="200k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="kentaro" package="C0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="kentaro" package="R0402" value="200k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="kentaro" package="R0402" value="200k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="kentaro" package="C1206" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="kentaro" package="R0402" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="kentaro" package="CUI-SJ1-3513-SMT-TR" value="CUI_SJ1-3513-SMT-TR">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="kentaro" package="CUI-SJ1-3513-SMT-TR" value="CUI_SJ1-3513-SMT-TR">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J4" library="kentaro" package="CUI-SJ1-3513-SMT-TR" value="CUI_SJ1-3513-SMT-TR">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="kentaro" package="R0402" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="kentaro" package="R0402" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="kentaro" package="C0603" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="kentaro" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="kentaro" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="kentaro" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="kentaro" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B1" library="kentaro" package="LINX_BAT-HLD-001" value="LINX_BAT-HLD-001">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="kentaro" package="C0402" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="kentaro" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="kentaro" package="R0402" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="kentaro" package="R0402" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="kentaro" package="R0402" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="kentaro" package="R0402" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="B1" pad="3"/>
<contactref element="B1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="NEG"/>
</signal>
<signal name="VSS">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="B1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="POS"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C5" pad="NEG"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C10" pad="NEG"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCM">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C5" pad="POS"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C10" pad="POS"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
