<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="15.22" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.22" y1="0" x2="15.22" y2="12.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.22" y1="12.37" x2="0" y2="12.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.37" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Colter's Tiny 
Clock</text>
<text>Vcc</text>
<text>GND</text>
<text>CLK0</text>
<text>CLK1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="CLK_BRD">
<packages>
<package name="DFN4_7X5_MCH-L">
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PW8_TEX">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="CLK_BRD" package="DFN4_7X5_MCH-L" value="DSC1001AI1-001.0000DFN4_7X5_MCH-L">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_Jessica"/>
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2018 Accelerated Designs. All rights reserved"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="DSC1001AI1-001.0000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="Microchip_2019-08-23_22"/>
<attribute name="VENDOR" value="Microchip"/>
</element>
<element name="VCCC" library="CLK_BRD" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="CLK_BRD" package="1X04" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="91"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CLK1C" library="CLK_BRD" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CLK0C" library="CLK_BRD" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="CLK_BRD" package="PW8_TEX" value="CDCLVC1102PWR">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CDCLVC1102PWR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="TI_2014-06-19"/>
<attribute name="VENDOR" value="Texas Instruments"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="VCCC" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="CLK1C" pad="2"/>
<contactref element="CLK0C" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="VCCC" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="CLK0C" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="CLK1C" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
