<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="70.1" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.1" y1="0" x2="70.1" y2="70.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.1" y1="70.1" x2="0" y2="70.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="70.1" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>POWER</text>
<text>HEADPHONES</text>
<text>TEST DEVICE</text>
<text>OPTICAL</text>
<text>LEFT</text>
<text>RIGHT</text>
<text>MIC</text>
<text>DIRECT</text>
<text>EXTENDED</text>
<text>TTL-232R-5V</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>SIGNAL</text>
<text>5V0</text>
<text>(C) GOOGLE INC. 2013</text>
<text>2400-00110-02</text>
<text>AV SYNC TEST</text>
<text>2.76</text>
<text>2.76</text>
<text>0.00</text>
<text>0.00</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-misc">
<packages>
<package name="HIROSE_ZX62D-B-5P8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E2-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.032 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="bibaja">
<packages>
<package name="TP40MIL">
<description>40mil test point for Keystone 5000 series loop test points</description>
</package>
<package name="SJ-4351X-SMT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 14&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microphon">
<packages>
<package name="F6035AP">
<description>&lt;b&gt;Omnibidirectional Electret Condenser Microphon&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: F6035AP.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="10X03MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
<package name="10X02MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
<package name="10X06MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,6">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.6 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="troy">
<packages>
<package name="AMS302">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="con-misc" package="HIROSE_ZX62D-B-5P8" value="HIROSE_USB_MICROB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E2-5" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-024X044" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="bibaja" package="TP40MIL" value="5001">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="bibaja" package="TP40MIL" value="5000">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP3" library="bibaja" package="TP40MIL" value="5002">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="DNI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="DNI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="SO14" value="NE556D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="27K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="0.047uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="0.01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C025-024X044" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP4" library="bibaja" package="TP40MIL" value="5115">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805" value="0.01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP5" library="bibaja" package="TP40MIL" value="5116">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="15K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0805" value="DNI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value="DNI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="bibaja" package="SJ-4351X-SMT" value="SJ-43516-SMT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="bibaja" package="SJ-4351X-SMT" value="SJ-43516-SMT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP6" library="bibaja" package="TP40MIL" value="5003">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP7" library="bibaja" package="TP40MIL" value="5004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M1" library="microphon" package="F6035AP" value="ELECTRET_MICROPHON-F6035AP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="DNI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0805" value="DNI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value="2.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R0805" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP8" library="bibaja" package="TP40MIL" value="5117">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="con-amp" package="10X03MTA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R0805" value="DNI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R0805" value="DNI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="con-amp" package="10X02MTA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="TP9" library="bibaja" package="TP40MIL" value="5001">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP10" library="bibaja" package="TP40MIL" value="5001">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="3,6" value="MOUNT-HOLE3.6"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,6" value="MOUNT-HOLE3.6"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,6" value="MOUNT-HOLE3.6"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,6" value="MOUNT-HOLE3.6"/>
<element name="R18" library="rcl" package="R0805" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="con-amp" package="10X06MTA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="XR1" library="troy" package="AMS302" value="AMS302">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="R0805" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="TP1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="J1" pad="M10"/>
<contactref element="J1" pad="M1"/>
<contactref element="J1" pad="M2"/>
<contactref element="J1" pad="M3"/>
<contactref element="J1" pad="M4"/>
<contactref element="J1" pad="M5"/>
<contactref element="J1" pad="M6"/>
<contactref element="J1" pad="M7"/>
<contactref element="J1" pad="M8"/>
<contactref element="J1" pad="M9"/>
<contactref element="J1" pad="M11"/>
<contactref element="J1" pad="M12"/>
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="TP9" pad="1"/>
<contactref element="TP10" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="6"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="TP2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="XR1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="XR1" pad="P$2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="TP3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="TP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="TP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="TP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="TP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="M1" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="TP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
