<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="21.895" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.895" y1="0" x2="21.895" y2="29.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.895" y1="29.2" x2="0" y2="29.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29.2" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.048"/>
<hole x="2.54" y="26.67" drill="3.048"/>
<hole x="19.05" y="2.54" drill="3.048"/>
<hole x="19.05" y="26.67" drill="3.048"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232021_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IN" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT2" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT3" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT4" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT5" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="OUT1" pad="1"/>
<contactref element="OUT2" pad="1"/>
<contactref element="OUT3" pad="1"/>
<contactref element="OUT4" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="OUT5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IN" pad="2"/>
<contactref element="OUT4" pad="2"/>
<contactref element="OUT3" pad="2"/>
<contactref element="OUT2" pad="2"/>
<contactref element="OUT1" pad="2"/>
<contactref element="OUT5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
