<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="8.636" x2="17.526" y2="8.636" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.526" y1="8.636" x2="17.526" y2="21.336" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.526" y1="21.336" x2="0.254" y2="21.336" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="21.336" x2="0.254" y2="8.636" width="0" layer="20"/>
<text>AUX_CL</text>
<text>AUX_DA</text>
<text>NCS</text>
<text>SCL/SCLK</text>
<text>SDA/SDI</text>
<text>SDO/ADO</text>
<text>FSYNC</text>
<text>INT</text>
<text>3.3V</text>
<text>GND</text>
<text>Rev 1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="PiB">
<packages>
<package name="MPU6500-QFN24">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PiB_connectors">
<packages>
<package name="1X04-VERT-MALE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PiB_capacitors">
<packages>
<package name="_CER_SMD-805">
</package>
<package name="_TANT_SMD-1206">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="PiB_capacitors" package="_CER_SMD-805" value="0.1uF/50V">
<attribute name="CREATOR" value="MrSwirlyEyes"/>
<attribute name="DATASHEET" value="http://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM21BR71H104KA01%23.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=490-1666-1-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="490-1666-1-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Murata Electronics North America"/>
<attribute name="MPN" value="GRM21BR71H104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TESTED" value="NO"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="PiB_capacitors" package="_CER_SMD-805" value="0.1uF/50V">
<attribute name="CREATOR" value="MrSwirlyEyes"/>
<attribute name="DATASHEET" value="http://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM21BR71H104KA01%23.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=490-1666-1-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="490-1666-1-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Murata Electronics North America"/>
<attribute name="MPN" value="GRM21BR71H104KA01L"/>
<attribute name="TESTED" value="NO"/>
</element>
<element name="C3" library="PiB_capacitors" package="_TANT_SMD-1206" value="10uF/20V">
<attribute name="CREATOR" value="Kenmei"/>
<attribute name="DATASHEET" value="http://datasheets.avx.com/TCJ.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=478-9999-1-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="478-9999-1-ND"/>
<attribute name="MFR" value="AVX Corporation"/>
<attribute name="MPN" value="TCJA106M020R0150"/>
</element>
<element name="IMU1" library="PiB" package="MPU6500-QFN24" value="MPU6500-QFN24">
<attribute name="CREATOR" value="Kenmei"/>
<attribute name="DATASHEET" value="https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6500-Datasheet2.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/product-detail/en/tdk-invensense/MPU-6500/1428-1011-6-ND/4385414"/>
<attribute name="DISTPN" value="1428-1011-6-ND "/>
<attribute name="MFR" value="TDK InvenSense "/>
<attribute name="MPN" value="MPU-6500 "/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TESTED" value="NO"/>
</element>
<element name="J1" library="PiB_connectors" package="1X04-VERT-MALE" value="1x04-VERT-MALE">
<attribute name="CREATOR" value="MrSwirlyEyes"/>
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.sullinscorp.com/catalogs/77_PAGE108-109_.100_MALE_HDR.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=PEC04SAAN"/>
<attribute name="DISTPN" value="S1012E-04-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Sullins Connector Solutions"/>
<attribute name="MPN" value="PEC04SAAN"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TESTED" value="NO"/>
</element>
<element name="J2" library="PiB_connectors" package="1X04-VERT-MALE" value="1x04-VERT-MALE">
<attribute name="CREATOR" value="MrSwirlyEyes"/>
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.sullinscorp.com/catalogs/77_PAGE108-109_.100_MALE_HDR.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=PEC04SAAN"/>
<attribute name="DISTPN" value="S1012E-04-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Sullins Connector Solutions"/>
<attribute name="MPN" value="PEC04SAAN"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TESTED" value="NO"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IMU1" pad="18"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="IMU1" pad="20"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="IMU1" pad="13"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IMU1" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IMU1" pad="10"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDO">
<contactref element="IMU1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="IMU1" pad="23"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDI">
<contactref element="IMU1" pad="24"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NCS">
<contactref element="IMU1" pad="22"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="INT">
<contactref element="IMU1" pad="12"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="FSYNC">
<contactref element="IMU1" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AUX_DA">
<contactref element="IMU1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="AUX_CL">
<contactref element="IMU1" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
