<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="45" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45" y1="0" x2="45" y2="30.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45" y1="30.73" x2="0" y2="30.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.73" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>© Claudio Basile
2018
v1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="belton-engineering">
<description>&lt;b&gt;Belton Engineering Co., Ltd.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Unit 1208, Daerung Techno town 8&lt;br&gt;
481-11, Gasan-Dong&lt;br&gt;
Geumcheon-Gu, Seoul, Korea&lt;br&gt;
E-mail :&amp;lt;belton@unitel.co.kr&amp;gt;&lt;p&gt;
 
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="VT9-PT">
<description>&lt;b&gt;VACUUM TUBE SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: 00004280-VT9-PT.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="2" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="3" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="4" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="5" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="6" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="7" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="8" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="9" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="SX1" library="belton-engineering" package="VT9-PT" value="VT9-PT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="1">
<contactref element="SX1" pad="1"/>
<contactref element="1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="SX1" pad="2"/>
<contactref element="2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="SX1" pad="3"/>
<contactref element="3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="SX1" pad="4"/>
<contactref element="4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="SX1" pad="5"/>
<contactref element="5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="SX1" pad="6"/>
<contactref element="6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="SX1" pad="7"/>
<contactref element="7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="SX1" pad="8"/>
<contactref element="8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="SX1" pad="9"/>
<contactref element="9" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
