<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.47" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="0" x2="50.47" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="15.23" x2="0" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.23" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>FingAZ</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,17/1,3">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="LED_LD260">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, square, Siemens</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="VIN" library="wirepad" package="3,17/1,3" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="3,17/1,3" value=""/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R4" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R5" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R6" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="LED1" library="eagle-ltspice" package="LED_LD260" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
</element>
<element name="LED2" library="eagle-ltspice" package="LED_LD260" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
</element>
<element name="LED3" library="eagle-ltspice" package="LED_LD260" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
</element>
<element name="LED4" library="eagle-ltspice" package="LED_LD260" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
</element>
<element name="LED5" library="eagle-ltspice" package="LED_LD260" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
</element>
<element name="LED6" library="eagle-ltspice" package="LED_LD260" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="VIN" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="LED6" pad="K"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
