<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="40.64" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>B-&gt;A</text>
<text>B-&gt;IG</text>
<text>B-&gt;S</text>
<text>B-&gt;R</text>
<text>BRAT</text>
<text>HOTWIRE</text>
<text>v1</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>R</text>
<text>IG</text>
<text>S</text>
<wire x1="43.18" y1="2.54" x2="43.18" y2="40.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="43.18" x2="2.54" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.64" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.64" x2="2.54" y2="43.18" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="43.18" y1="40.64" x2="40.64" y2="43.18" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="43.18" y1="2.54" x2="40.64" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>rtfm</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ignition-parts">
<packages>
<package name="TERM-BLOCK-2PIN">
</package>
<package name="SPDT-EG2355">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TOP" library="ignition-parts" package="TERM-BLOCK-2PIN" value="3PIN-TERM-BLOCK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BOTTOM" library="ignition-parts" package="TERM-BLOCK-2PIN" value="3PIN-TERM-BLOCK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="ignition-parts" package="SPDT-EG2355" value="SPDT-EG2355"/>
<element name="U$1" library="ignition-parts" package="SPDT-EG2355" value="SPDT-EG2355"/>
<element name="U$2" library="ignition-parts" package="SPDT-EG2355" value="SPDT-EG2355"/>
<element name="U$4" library="ignition-parts" package="SPDT-EG2355" value="SPDT-EG2355"/>
</elements>
<signals>
<signal name="B">
<contactref element="BOTTOM" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="TOP" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="IG">
<contactref element="TOP" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="S">
<contactref element="TOP" pad="P$3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="BOTTOM" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
