<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="152.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="152.4" y1="0" x2="152.4" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="152.4" y1="29.21" x2="0" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29.21" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="148.59" y="25.4" drill="3.2"/>
<hole x="3.81" y="25.4" drill="3.2"/>
<text>PiTempLogger v1.1
ZSS [DEC 2015]</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML26">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="555164-1">
<description>&lt;b&gt;Modular Jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;without Panel Stops</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="JQI_Logo">
<description>Connectors &amp; Components for PTS &amp; PulseBlaster related boards</description>
<packages>
<package name="JQI_LOGO_NEGATIVE-SILKSCREEN">
<description>JQI Logo, Silkscreen background with lettering showing stop mask</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="QR-git.io-vRFkn">
<description>QR Codes pointing to http://git.io/vRFkn</description>
<packages>
<package name="QR-HTTP://GIT.IO/VRFKN">
<description>QR Code pointing to http://git.io/vRFkn</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-harting-ml" package="ML26" value="RPi">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-amp" package="555164-1" value="GPIO4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="con-amp" package="555164-1" value="GPIO17">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="con-amp" package="555164-1" value="GPIO22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="con-amp" package="555164-1" value="GPIO23">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="con-amp" package="555164-1" value="GPIO24">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J8" library="con-amp" package="555164-1" value="GPIO7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="con-amp" package="555164-1" value="GPIO8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="con-amp" package="555164-1" value="GPIO25">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGO1" library="JQI_Logo" package="JQI_LOGO_NEGATIVE-SILKSCREEN" value="JQI-LOGOSILK"/>
<element name="U$1" library="QR-git.io-vRFkn" package="QR-HTTP://GIT.IO/VRFKN" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
<contactref element="J7" pad="3"/>
<contactref element="J8" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="7"/>
<contactref element="J4" pad="8"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J6" pad="8"/>
<contactref element="J6" pad="7"/>
<contactref element="J6" pad="6"/>
<contactref element="J6" pad="5"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
<contactref element="J7" pad="8"/>
<contactref element="J7" pad="7"/>
<contactref element="J7" pad="6"/>
<contactref element="J7" pad="5"/>
<contactref element="J7" pad="4"/>
<contactref element="J8" pad="8"/>
<contactref element="J8" pad="7"/>
<contactref element="J8" pad="6"/>
<contactref element="J8" pad="5"/>
<contactref element="J8" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="8"/>
<contactref element="J5" pad="6"/>
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="25"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="20"/>
<contactref element="SV1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SV1" pad="24"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
