<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="24.13" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="0" x2="24.13" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>ESP-07-BOB</text>
<text>PUGBUTT.COM</text>
<text>/RST</text>
<text>ADC</text>
<text>/CHPD</text>
<text>IO16</text>
<text>IO14</text>
<text>IO12</text>
<text>IO13</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>IO15</text>
<text>IO2</text>
<text>IO0</text>
<text>IO5</text>
<text>IO4</text>
<text>RXD</text>
<text>TXD</text>
<text>3.6V MAX</text>
</plain>
<libraries>
<library name="CRAIG_SMD_PACKS_000004">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="0603">
</package>
<package name="JMPR_0603">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ThruHole">
<packages>
<package name="PINHEAD_1X8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="WLAN_Modules">
<packages>
<package name="ESP-07">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0805" value="10u"/>
<element name="FB1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="ThruHole" package="PINHEAD_1X8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="ThruHole" package="PINHEAD_1X8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M1" library="WLAN_Modules" package="ESP-07" value="ESP-07"/>
<element name="R1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="30K"/>
<element name="J3" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="JMPR_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="JMPR_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="TXD">
<contactref element="M1" pad="16"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="M1" pad="15"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO4">
<contactref element="M1" pad="14"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO5">
<contactref element="M1" pad="13"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO0">
<contactref element="M1" pad="12"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="M1" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="/RST">
<contactref element="M1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="C"/>
<contactref element="J4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="ADC">
<contactref element="M1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO16">
<contactref element="M1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO14">
<contactref element="M1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO12">
<contactref element="M1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GPIO13">
<contactref element="M1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="FB1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="FB1" pad="A"/>
<contactref element="M1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="M1" pad="9"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="R1" pad="A"/>
<contactref element="J3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="/CH_PD">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="M1" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GPIO15">
<contactref element="M1" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
