<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="16.51" y1="77.47" x2="1.27" y2="77.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="77.47" x2="0.762" y2="76.962" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.762" y1="76.962" x2="0.762" y2="64.008" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.762" y1="64.008" x2="1.27" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="63.5" x2="16.51" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="63.5" x2="17.018" y2="64.008" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.018" y1="64.008" x2="17.018" y2="76.962" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.018" y1="76.962" x2="16.51" y2="77.47" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>CLK</text>
<text>CSN</text>
<text>0.1 uF</text>
<text>HGN Lab for 
Bionic Engineering</text>
<text>Rotary Encoder v2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SamacSys_Parts">
<description>&lt;b&gt;https://eagle.componentsearchengine.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOP65P640X120-14N">
<description>&lt;b&gt;AS5047U&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl-misc">
<description>Fischer Single Connector Sleeve</description>
<packages>
<package name="0.26&quot;_THRU_HOLE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="SamacSys_Parts" package="SOP65P640X120-14N" value="AS5047U-HTSM">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value="AS5047U-HTSM"/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value="https://www.arrow.com/en/products/as5047u-htsm/ams-ag?region=nac"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="AMS AS5047U-HTSM TSSOP14 LF T&amp;RDP"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.2mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="ams"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="AS5047U-HTSM"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="985-AS5047U-HTSM"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/ams/AS5047U-HTSM?qs=byeeYqUIh0NGoikretscuw%3D%3D"/>
<attribute name="MOUSER_TESTING_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="MOUSER_TESTING_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X06/90" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="10"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="rcl-misc" package="0.26&quot;_THRU_HOLE" value="THRU_CAP"/>
</elements>
<signals>
<signal name="3V3">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CSN">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
