<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>FE03 AMS MODULE    V1.0</text>
<text>MISSOURI S&amp;T
FORMULA ELECTRIC</text>
<text>DANGER: HIGH VOLTAGE</text>
<text>DANGER: HIGH VOLTAGE</text>
<wire x1="54.61" y1="-29.21" x2="54.61" y2="-35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.61" y1="-35.56" x2="51.435" y2="-38.735" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="51.435" y1="-38.735" x2="-69.215" y2="-38.735" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-69.215" y1="-38.735" x2="-72.39" y2="-35.56" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-72.39" y1="-35.56" x2="-72.39" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-72.39" y1="35.56" x2="-69.215" y2="38.735" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-69.215" y1="38.735" x2="52.07" y2="38.735" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.07" y1="38.735" x2="55.245" y2="35.56" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="55.245" y1="35.56" x2="55.245" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.245" y1="29.21" x2="97.155" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.155" y1="29.21" x2="97.79" y2="28.575" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="97.79" y1="28.575" x2="97.79" y2="-28.575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="-28.575" x2="97.155" y2="-29.21" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="97.155" y1="-29.21" x2="54.61" y2="-29.21" width="0" layer="20"/>
<hole x="84.455" y="0" drill="4.7625"/>
<text>To Lower Module</text>
<text>To Higher Module</text>
<text>FIRST</text>
<text>SLAVE</text>
<text>SLAVE</text>
<text>FIRST</text>
<text>MISO</text>
<text>!MISO!</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="FormE">
<packages>
<package name="ATA6870N">
</package>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="LTV816S">
</package>
<package name="SOT-23-MOSFET">
</package>
<package name="PTC-FUSE-0805">
</package>
<package name="MSOP-8">
</package>
<package name="SOIC-16">
</package>
<package name="ISO1541">
</package>
<package name="R2512">
</package>
<package name="0603-TWO-WAY-JUMPER">
</package>
<package name="KOKAM-10-CELLS">
</package>
<package name="MOLEX_5024431270">
</package>
<package name="EMPTY_FOOTPRINT">
</package>
<package name="SOT23-5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="C2220K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 2220 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metric Code Size 5650</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U2" library="FormE" package="ATA6870N" value="ATA6870N">
<attribute name="PARTNO" value="ATA6870N-PLQW-1"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R42" library="rcl" package="R0603" value="121k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1213V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0603K" value="10000pF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71H103KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="FormE" package="ATA6870N" value="ATA6870N">
<attribute name="PARTNO" value="ATA6870N-PLQW-1"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="rcl" package="R0603" value="121k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1213V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0603K" value="10000pF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71H103KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="adafruit" package="C0805" value="0.1uF 100V">
<attribute name="PARTNO" value="GCM21BR72A104KA37L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="adafruit" package="C0805" value="0.1uF 100V">
<attribute name="PARTNO" value="GCM21BR72A104KA37L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="rcl" package="R0603" value="DNP/330R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF3300V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="rcl" package="R0603" value="DNP/330R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF3300V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="rcl" package="R0603" value="3k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF3001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="FormE" package="CHIP-LED0805" value="GREEN">
<attribute name="PARTNO" value="LTST-C171GKT"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="O1" library="FormE" package="LTV816S" value="DNP/LTV816S">
<attribute name="PARTNO" value="LTV-816S"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="FormE" package="SOT-23-MOSFET" value="ZXMN2F34FH">
<attribute name="PARTNO" value="ZXMN2F34FHTA"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="FormE" package="SOT-23-MOSFET" value="ZXMN2F34FH">
<attribute name="PARTNO" value="ZXMN2F34FHTA"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q3" library="FormE" package="SOT-23-MOSFET" value="ZXMN2F34FH">
<attribute name="PARTNO" value="ZXMN2F34FHTA"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q5" library="FormE" package="SOT-23-MOSFET" value="ZXMN2F34FH">
<attribute name="PARTNO" value="ZXMN2F34FHTA"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="FormE" package="SOT-23-MOSFET" value="ZXMN2F34FH">
<attribute name="PARTNO" value="ZXMN2F34FHTA"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q6" library="FormE" package="SOT-23-MOSFET" value="ZXMN2F34FH">
<attribute name="PARTNO" value="ZXMN2F34FHTA"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q7" library="FormE" package="SOT-23-MOSFET" value="ZXMN2F34FH">
<attribute name="PARTNO" value="ZXMN2F34FHTA"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q8" library="FormE" package="SOT-23-MOSFET" value="ZXMN2F34FH">
<attribute name="PARTNO" value="ZXMN2F34FHTA"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q10" library="FormE" package="SOT-23-MOSFET" value="ZXMN2F34FH">
<attribute name="PARTNO" value="ZXMN2F34FHTA"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="FormE" package="PTC-FUSE-0805" value="0805L075">
<attribute name="PARTNO" value="0805L075WR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F2" library="FormE" package="PTC-FUSE-0805" value="0805L075">
<attribute name="PARTNO" value="0805L075WR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F3" library="FormE" package="PTC-FUSE-0805" value="0805L075">
<attribute name="PARTNO" value="0805L075WR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F4" library="FormE" package="PTC-FUSE-0805" value="0805L075">
<attribute name="PARTNO" value="0805L075WR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F5" library="FormE" package="PTC-FUSE-0805" value="0805L075">
<attribute name="PARTNO" value="0805L075WR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F6" library="FormE" package="PTC-FUSE-0805" value="0805L075">
<attribute name="PARTNO" value="0805L075WR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F7" library="FormE" package="PTC-FUSE-0805" value="0805L075">
<attribute name="PARTNO" value="0805L075WR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F8" library="FormE" package="PTC-FUSE-0805" value="0805L075">
<attribute name="PARTNO" value="0805L075WR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F10" library="FormE" package="PTC-FUSE-0805" value="0805L075">
<attribute name="PARTNO" value="0805L075WR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F11" library="FormE" package="PTC-FUSE-0805" value="0805L075">
<attribute name="PARTNO" value="0805L075WR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q9" library="FormE" package="SOT-23-MOSFET" value="ZXMN2F34FH">
<attribute name="PARTNO" value="ZXMN2F34FHTA"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R19" library="FormE" package="R2512" value="10">
<attribute name="PARTNO" value="CRM2512-FX-10R0ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F9" library="FormE" package="PTC-FUSE-0805" value="0805L075">
<attribute name="PARTNO" value="0805L075WR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U11" library="FormE" package="MSOP-8" value="MCP9808-E/MS">
<attribute name="PARTNO" value="MCP9808-E/MS"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U4" library="FormE" package="SOIC-16" value="TCA9546A">
<attribute name="PARTNO" value="TCA9546ADR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U12" library="FormE" package="MSOP-8" value="MCP9808-E/MS">
<attribute name="PARTNO" value="MCP9808-E/MS"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R49" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1002V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1002V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R51" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1002V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R52" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1002V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R53" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1002V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="O2" library="FormE" package="ISO1541" value="ISO1541">
<attribute name="PARTNO" value="ISO1541DR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U13" library="FormE" package="MSOP-8" value="MCP9808-E/MS">
<attribute name="PARTNO" value="MCP9808-E/MS"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U14" library="FormE" package="MSOP-8" value="MCP9808-E/MS">
<attribute name="PARTNO" value="MCP9808-E/MS"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U15" library="FormE" package="MSOP-8" value="MCP9808-E/MS">
<attribute name="PARTNO" value="MCP9808-E/MS"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U16" library="FormE" package="MSOP-8" value="MCP9808-E/MS">
<attribute name="PARTNO" value="MCP9808-E/MS"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U5" library="FormE" package="MSOP-8" value="MCP9808-E/MS">
<attribute name="PARTNO" value="MCP9808-E/MS"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U6" library="FormE" package="MSOP-8" value="MCP9808-E/MS">
<attribute name="PARTNO" value="MCP9808-E/MS"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U7" library="FormE" package="MSOP-8" value="MCP9808-E/MS">
<attribute name="PARTNO" value="MCP9808-E/MS"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U8" library="FormE" package="MSOP-8" value="MCP9808-E/MS">
<attribute name="PARTNO" value="MCP9808-E/MS"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U9" library="FormE" package="MSOP-8" value="MCP9808-E/MS">
<attribute name="PARTNO" value="MCP9808-E/MS"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U10" library="FormE" package="MSOP-8" value="MCP9808-E/MS">
<attribute name="PARTNO" value="MCP9808-E/MS"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R47" library="rcl" package="R0603" value="2.2k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF2201V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="rcl" package="R0603" value="2.2k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF2201V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="adafruit" package="C0805" value="22uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR60J226ME39L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="adafruit" package="C0805" value="22uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR60J226ME39L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C2220K" value="15uF 100V">
<attribute name="PARTNO" value="C5750X7S2A156M250KB"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C2220K" value="15uF 100V">
<attribute name="PARTNO" value="C5750X7S2A156M250KB"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="rcl" package="R0603" value="DNP/2.2k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF2201V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="rcl" package="R0603" value="DNP/2.2k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF2201V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="FormE" package="0603-TWO-WAY-JUMPER" value="0R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3GEY0R00V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="FormE" package="0603-TWO-WAY-JUMPER" value="0R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3GEY0R00V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="FormE" package="0603-TWO-WAY-JUMPER" value="0R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3GEY0R00V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="FormE" package="0603-TWO-WAY-JUMPER" value="0R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3GEY0R00V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="FormE" package="0603-TWO-WAY-JUMPER" value="0R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3GEY0R00V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="rcl" package="R0603" value="DNP/0R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3GEY0R00V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="rcl" package="R0603" value="DNP/0R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3GEY0R00V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="rcl" package="R0603" value="DNP/0R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3GEY0R00V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="rcl" package="R0603" value="DNP/0R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3GEY0R00V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="rcl" package="R0603" value="DNP/0R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3GEY0R00V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="rcl" package="R0603" value="DNP/0R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3GEY0R00V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0603K" value="DNP/0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="rcl" package="R0603" value="DNP/10k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3EKF1002V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B1" library="FormE" package="KOKAM-10-CELLS" value="KOKAM-2017-10-CELL"/>
<element name="H7" library="FormE" package="MOLEX_5024431270" value="502443-1270">
<attribute name="PARTNO" value="5024431270"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H6" library="FormE" package="MOLEX_5024431270" value="502443-1270">
<attribute name="PARTNO" value="5024431270"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="FormE" package="0603-TWO-WAY-JUMPER" value="0R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-3GEY0R00V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C0603K" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H5" library="FormE" package="EMPTY_FOOTPRINT" value="502439-1200">
<attribute name="PARTNO" value="5024391200"/>
</element>
<element name="H8" library="FormE" package="EMPTY_FOOTPRINT" value="502439-1200">
<attribute name="PARTNO" value="5024391200"/>
</element>
<element name="H1" library="FormE" package="EMPTY_FOOTPRINT" value="0914-0-15-20-77-14-11-0">
<attribute name="PARTNO" value="0914-0-15-20-77-14-11-0"/>
</element>
<element name="H2" library="FormE" package="EMPTY_FOOTPRINT" value="0914-0-15-20-77-14-11-0">
<attribute name="PARTNO" value="0914-0-15-20-77-14-11-0"/>
</element>
<element name="H3" library="FormE" package="EMPTY_FOOTPRINT" value="0914-0-15-20-77-14-11-0">
<attribute name="PARTNO" value="0914-0-15-20-77-14-11-0"/>
</element>
<element name="H4" library="FormE" package="EMPTY_FOOTPRINT" value="0914-0-15-20-77-14-11-0">
<attribute name="PARTNO" value="0914-0-15-20-77-14-11-0"/>
</element>
<element name="U3" library="FormE" package="SOT23-5" value="SN74LVC1G04DBV">
<attribute name="PARTNO" value="SN74LVC1G04DBVR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SYS_CLK_FROM_LOWER_CARD">
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="STOP12"/>
<contactref element="H7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IRQ_FROM_LOWER_CARD">
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="STOP11"/>
<contactref element="H7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MISO_TO_LOWER_CARD">
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="STOP16"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI_FROM_LOWER_CARD">
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="STOP15"/>
<contactref element="H7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCK_FROM_LOWER_CARD">
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="STOP14"/>
<contactref element="H7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U2" pad="32"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="STOP32"/>
</signal>
<signal name="AVDD">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="U2" pad="26"/>
<contactref element="U2" pad="STOP26"/>
<contactref element="U2" pad="23"/>
<contactref element="U2" pad="STOP23"/>
<contactref element="U2" pad="STOP34"/>
<contactref element="U2" pad="34"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="46"/>
<contactref element="U1" pad="STOP46"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="STOP48"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="STOP2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="STOP6"/>
<contactref element="U1" pad="STOP4"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="STOP8"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="STOP10"/>
</signal>
<signal name="CLK1">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="43"/>
<contactref element="U2" pad="STOP43"/>
<contactref element="U1" pad="STOP12"/>
</signal>
<signal name="IRQ1">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="44"/>
<contactref element="U2" pad="STOP44"/>
<contactref element="U1" pad="STOP11"/>
</signal>
<signal name="MISO1">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="39"/>
<contactref element="U2" pad="STOP39"/>
<contactref element="U1" pad="STOP16"/>
</signal>
<signal name="MOSI1">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="40"/>
<contactref element="U2" pad="STOP40"/>
<contactref element="U1" pad="STOP15"/>
</signal>
<signal name="SCK1">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="41"/>
<contactref element="U2" pad="STOP41"/>
<contactref element="U1" pad="STOP14"/>
</signal>
<signal name="CS_N1">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="42"/>
<contactref element="U2" pad="STOP42"/>
<contactref element="U1" pad="STOP13"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="STOP32"/>
</signal>
<signal name="DISCH_GATE_010">
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
<contactref element="U1" pad="STOP47"/>
</signal>
<signal name="DISCH_GATE_09">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="G"/>
<contactref element="U1" pad="STOP1"/>
</signal>
<signal name="DISCH_GATE_08">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="G"/>
<contactref element="U1" pad="STOP3"/>
</signal>
<signal name="DISCH_GATE_07">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="Q4" pad="G"/>
<contactref element="U1" pad="STOP7"/>
</signal>
<signal name="DISCH_GATE_06">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="Q5" pad="G"/>
<contactref element="U1" pad="STOP9"/>
</signal>
<signal name="BAT09">
<contactref element="F3" pad="P$1"/>
<contactref element="B1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BAT10">
<contactref element="F2" pad="P$1"/>
<contactref element="B1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="S"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="F6" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U2" pad="45"/>
<contactref element="U1" pad="EXPOSED_PAD"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="STOP45"/>
<contactref element="U1" pad="STOP22"/>
<contactref element="U1" pad="STOP21"/>
<contactref element="U1" pad="STOP24"/>
<contactref element="U1" pad="STOP28"/>
<contactref element="U1" pad="STOP19"/>
<contactref element="U1" pad="STOP27"/>
<contactref element="U1" pad="STOP17"/>
<contactref element="U1" pad="STOP20"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="STOP18"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!PD!1">
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="U2" pad="38"/>
<contactref element="U2" pad="STOP38"/>
<contactref element="U1" pad="STOP35"/>
</signal>
<signal name="AVDD2">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="STOP34"/>
<contactref element="U1" pad="STOP26"/>
<contactref element="U1" pad="STOP23"/>
</signal>
<signal name="!PD!_FROM_HIGHER_CARD">
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="O1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="STOP38"/>
<contactref element="H6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="O1" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="O1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DISCH10">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="D"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DISCH09">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="D"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DISCH08">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="D"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DISCH06">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="D"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BAT07">
<contactref element="F5" pad="P$1"/>
<contactref element="B1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DISCH07">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="D"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BAT08">
<contactref element="F4" pad="P$1"/>
<contactref element="B1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="46"/>
<contactref element="U2" pad="STOP46"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="48"/>
<contactref element="U2" pad="STOP48"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="STOP2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="STOP8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="STOP10"/>
</signal>
<signal name="DISCH_GATE_05">
<contactref element="Q6" pad="G"/>
<contactref element="U2" pad="47"/>
<contactref element="U2" pad="STOP47"/>
</signal>
<signal name="DISCH_GATE_04">
<contactref element="Q7" pad="G"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="STOP1"/>
</signal>
<signal name="DISCH_GATE_03">
<contactref element="Q8" pad="G"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="STOP3"/>
</signal>
<signal name="DISCH_GATE_02">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="Q9" pad="G"/>
<contactref element="U2" pad="STOP7"/>
</signal>
<signal name="DISCH_GATE_01">
<contactref element="Q10" pad="G"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="STOP9"/>
</signal>
<signal name="BAT04">
<contactref element="F8" pad="P$1"/>
<contactref element="B1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BAT05">
<contactref element="F7" pad="P$1"/>
<contactref element="B1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DISCH05">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="D"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DISCH04">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="D"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DISCH03">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Q8" pad="D"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DISCH01">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="Q10" pad="D"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BAT02">
<contactref element="F10" pad="P$1"/>
<contactref element="B1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BAT11">
<contactref element="F1" pad="P$1"/>
<contactref element="B1" pad="11"/>
<contactref element="B1" pad="11-2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="S"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="F2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="S"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="F3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="S"/>
<contactref element="F4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="S"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="F5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="BAT06">
<contactref element="F6" pad="P$1"/>
<contactref element="B1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="S"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="F7" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="S"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="F8" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="F10" pad="P$2"/>
<contactref element="Q9" pad="S"/>
</signal>
<signal name="BAT01">
<contactref element="F11" pad="P$1"/>
<contactref element="B1" pad="1"/>
<contactref element="B1" pad="1-2"/>
</signal>
<signal name="DISCH02">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="Q9" pad="D"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="F9" pad="P$2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="Q8" pad="S"/>
</signal>
<signal name="BAT03">
<contactref element="F9" pad="P$1"/>
<contactref element="B1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="STOP6"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="STOP4"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="O2" pad="8"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="H6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SDA_FROM_LOWER_CARD">
<contactref element="O2" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="15"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="H7" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="U16" pad="4"/>
<contactref element="U15" pad="4"/>
<contactref element="U14" pad="4"/>
<contactref element="U10" pad="4"/>
<contactref element="U9" pad="4"/>
<contactref element="U8" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="Q10" pad="S"/>
<contactref element="U2" pad="19"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="28"/>
<contactref element="U2" pad="EXPOSED_PAD"/>
<contactref element="U2" pad="22"/>
<contactref element="U2" pad="27"/>
<contactref element="F11" pad="P$2"/>
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="STOP21"/>
<contactref element="U2" pad="STOP24"/>
<contactref element="U2" pad="STOP27"/>
<contactref element="U2" pad="STOP22"/>
<contactref element="U2" pad="STOP28"/>
<contactref element="U2" pad="STOP19"/>
<contactref element="U2" pad="STOP20"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="STOP18"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="O2" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="H7" pad="3"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="U7" pad="7"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="U11" pad="4"/>
<contactref element="U13" pad="4"/>
<contactref element="U12" pad="4"/>
<contactref element="U11" pad="7"/>
<contactref element="U11" pad="6"/>
<contactref element="U13" pad="7"/>
<contactref element="U11" pad="5"/>
<contactref element="U13" pad="5"/>
<contactref element="U12" pad="6"/>
<contactref element="U12" pad="5"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
<contactref element="U9" pad="6"/>
<contactref element="U9" pad="7"/>
<contactref element="U10" pad="6"/>
<contactref element="U14" pad="5"/>
<contactref element="U15" pad="7"/>
<contactref element="U15" pad="6"/>
<contactref element="U16" pad="6"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="O1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="U4" pad="13"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA2">
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCL2">
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SDA3">
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="U14" pad="1"/>
<contactref element="U16" pad="1"/>
<contactref element="U15" pad="1"/>
<contactref element="U13" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SCL3">
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="U16" pad="2"/>
<contactref element="U15" pad="2"/>
<contactref element="U14" pad="2"/>
<contactref element="U12" pad="2"/>
<contactref element="U13" pad="2"/>
<contactref element="U11" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="O2" pad="1"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="36"/>
<contactref element="U2" pad="STOP36"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="U7" pad="8"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="U12" pad="7"/>
<contactref element="U12" pad="8"/>
<contactref element="U13" pad="8"/>
<contactref element="U11" pad="8"/>
<contactref element="U13" pad="6"/>
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="16"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="H7" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="8"/>
<contactref element="U8" pad="8"/>
<contactref element="U9" pad="8"/>
<contactref element="U15" pad="8"/>
<contactref element="U16" pad="8"/>
<contactref element="U14" pad="8"/>
<contactref element="U8" pad="7"/>
<contactref element="U8" pad="6"/>
<contactref element="U9" pad="5"/>
<contactref element="U10" pad="5"/>
<contactref element="U10" pad="7"/>
<contactref element="U14" pad="7"/>
<contactref element="U14" pad="6"/>
<contactref element="U15" pad="5"/>
<contactref element="U16" pad="7"/>
<contactref element="U16" pad="5"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="U2" pad="37"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="U2" pad="STOP37"/>
<contactref element="U1" pad="STOP36"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL_FROM_LOWER_CARD">
<contactref element="O2" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="14"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="H7" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SDA_TO_HIGHER_CARD">
<contactref element="O2" pad="7"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="H6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL_TO_HIGHER_CARD">
<contactref element="O2" pad="6"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="H6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDDHV">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="P$2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="45"/>
<contactref element="U1" pad="STOP45"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="STOP37"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="SYS_CLK_TO_HIGHER_CARD">
<contactref element="U1" pad="43"/>
<contactref element="U1" pad="STOP43"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="H6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IRQ_TO_HIGHER_CARD">
<contactref element="U1" pad="STOP44"/>
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="H6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO_TO_HIGHER_CARD">
<contactref element="U1" pad="STOP39"/>
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="H6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MOSI_TO_HIGHER_CARD">
<contactref element="U1" pad="STOP40"/>
<contactref element="U1" pad="40"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="H6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SCK_TO_HIGHER_CARD">
<contactref element="U1" pad="STOP41"/>
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="H6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!CS!_TO_HIGHER_CARD">
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="U1" pad="STOP42"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="H6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!CS!_FROM_LOWER_CARD">
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="STOP13"/>
<contactref element="H7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="STOP35"/>
<contactref element="U2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="O2" pad="5"/>
<contactref element="H6" pad="10"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U2" pad="STOP17"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!PD!_TO_LOWER_CARD">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="H7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!PD!_FROM_MASTER">
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="H7" pad="1"/>
<contactref element="H6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MISO_INV_TO_LOWER_CARD">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="H7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
