<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24" y1="0" x2="24" y2="29" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24" y1="29" x2="0" y2="29" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>DIV2</text>
<text>DIV1</text>
<text>GND</text>
<text>VIN1</text>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
<text>10V</text>
<text>VIN2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="The Library">
<packages>
<package name="1206(3216)">
</package>
<package name="SOT-223-4">
</package>
<package name="ACAS_0612">
</package>
<package name="SOT-23-6">
</package>
<package name="0393570008">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="The Library" package="1206(3216)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="1206(3216)"/>
<attribute name="TYPE" value="C1"/>
</element>
<element name="C2" library="The Library" package="1206(3216)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="1206(3216)"/>
<attribute name="TYPE" value="C1"/>
</element>
<element name="IC1" library="The Library" package="SOT-223-4" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="SOT-223-4"/>
<attribute name="TYPE" value="IC1"/>
</element>
<element name="R1" library="The Library" package="ACAS_0612" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="ACAS 0612"/>
<attribute name="TYPE" value="R1"/>
</element>
<element name="R2" library="The Library" package="ACAS_0612" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="ACAS 0612"/>
<attribute name="TYPE" value="R1"/>
</element>
<element name="R3" library="The Library" package="1206(3216)" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="1206(3216)"/>
<attribute name="TYPE" value="R1"/>
</element>
<element name="R4" library="The Library" package="ACAS_0612" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="ACAS 0612"/>
<attribute name="TYPE" value="R1"/>
</element>
<element name="U1" library="The Library" package="SOT-23-6" value="LT6233CS6#TRMPBF[1-OP_AMP]">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="SOT-23-6"/>
<attribute name="TYPE" value="U1"/>
</element>
<element name="U2" library="The Library" package="SOT-23-6" value="LT6233CS6#TRMPBF[1-OP_AMP]">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="SOT-23-6"/>
<attribute name="TYPE" value="U1"/>
</element>
<element name="U3" library="The Library" package="SOT-23-6" value="LT6233CS6#TRMPBF[1-OP_AMP]">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="SOT-23-6"/>
<attribute name="TYPE" value="U1"/>
</element>
<element name="HDR1" library="The Library" package="0393570008" value="0393570008[1MM-DMTR_3.5MM-PITCH_1-ROW_8-POS_FEMALE-SCREW-HDR]">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="0393570008[1MM-DMTR_3.5MM-PITCH_1-ROW_8-POS_FEMALE-SCREW-HDR]"/>
<attribute name="TYPE" value="HDR1"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="HDR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="HDR1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="HDR1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="HDR1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="HDR1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="HDR1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R2" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="4"/>
<contactref element="HDR1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="6"/>
<contactref element="HDR1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
