<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-3.175" y1="4.445" x2="14.605" y2="4.445" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.605" y1="4.445" x2="14.605" y2="26.035" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-3.175" y1="26.035" x2="-3.175" y2="4.445" width="0" layer="20"/>
<text>Pi Camera Adapter</text>
<wire x1="-3.175" y1="26.035" x2="14.605" y2="26.035" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-hirose">
<packages>
<package name="FH21-15S-1DSA">
<description>&lt;b&gt;FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 MM, vertical</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE08-2">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="con-hirose" package="FH21-15S-1DSA" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$2" library="con-lsta" package="FE08-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$1" pad="4"/>
<contactref element="E$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$1" pad="6"/>
<contactref element="E$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$1" pad="8"/>
<contactref element="E$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$1" pad="10"/>
<contactref element="E$2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$1" pad="12"/>
<contactref element="E$2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$1" pad="14"/>
<contactref element="E$2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$1" pad="2"/>
<contactref element="E$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$1" pad="1"/>
<contactref element="E$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$1" pad="3"/>
<contactref element="E$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="E$1" pad="5"/>
<contactref element="E$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="E$1" pad="7"/>
<contactref element="E$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="E$1" pad="9"/>
<contactref element="E$2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="E$1" pad="11"/>
<contactref element="E$2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="E$1" pad="13"/>
<contactref element="E$2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="E$1" pad="15"/>
<contactref element="E$2" pad="15"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
