<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="13.335" y1="0" x2="50.907" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.907" y1="0" x2="50.907" y2="19.99" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.907" y1="19.99" x2="13.335" y2="19.99" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.335" y1="19.99" x2="13.335" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>FINGAZ</text>
<text>RX_WINCH v1.0</text>
<text>~</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>5v  GND  VCC</text>
<text>D0    D1    D2    D3    D4</text>
<text>ATtiny85</text>
<text>Here :)</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA05-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="st-microelectronics">
<description>&lt;b&gt;ST Microelectronics Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Microcontrollers,  I2C components, linear devices&lt;p&gt;
http://www.st.com&lt;p&gt;
&lt;i&gt;Include st-microelectronics-2.lbr, st-microelectronics-3.lbr.&lt;p&gt;&lt;/i&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="AT-D" library="con-lstb" package="MA05-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AT-V" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="st-microelectronics" package="DIL16" value="L293D">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="L293D"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9589619"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="56P8249"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M+" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M-" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND3">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GND4">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="RX" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="AT-V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="RX" pad="3"/>
<contactref element="AT-D" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="M+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="M-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="AT-D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="AT-D" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="AT-D" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="AT-V" pad="2"/>
<contactref element="RX" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="AT-V" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
