<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="0" x2="84.074" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.074" y1="0" x2="84.074" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.074" y1="10.16" x2="0.254" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="10.16" x2="0.254" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>[-12V]
[+12V]
[GND]</text>
<text>[white]
[red]
[black]</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MusicThingModular">
<description>&lt;B&gt;Music Thing Modular parts library &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Components for Eurorack modular synths 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="EURO_POWER_HEADER">
<description>Eurorack Modular Synth 5 x 2 power header</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="MusicThingModular" package="EURO_POWER_HEADER" value="EURO_POWER_HEADERREGULAR"/>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV5" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV6" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV7" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="SV8" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV9" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SV7" pad="1"/>
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV8" pad="1"/>
<contactref element="SV9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV6" pad="2"/>
<contactref element="SV7" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="SV9" pad="2"/>
<contactref element="SV8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV6" pad="3"/>
<contactref element="SV7" pad="3"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="SV9" pad="3"/>
<contactref element="SV8" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
