<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="13.6525" y1="23.8125" x2="13.6525" y2="11.1125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.6525" y1="11.1125" x2="25.7175" y2="11.1125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.7175" y1="11.1125" x2="25.7175" y2="23.8125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.7175" y1="23.8125" x2="13.6525" y2="23.8125" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="coy">
<packages>
<package name="0603">
</package>
<package name="SOIC8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="coy-header">
<packages>
<package name="HEADER_1X4">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="coy" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="coy" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="coy" package="0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="coy" package="0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="coy-header" package="HEADER_1X4" value="HEADER_1X4"/>
<element name="J2" library="coy-header" package="HEADER_1X4" value="HEADER_1X4"/>
<element name="R1" library="coy" package="0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="coy" package="0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="coy" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="coy" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="coy" package="0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="coy" package="0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="coy" package="SOIC8" value="LME49723">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AOUT">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AIN+">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BIN+">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MIDRAIL">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BOUT">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
