<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="31.73" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.73" y1="0" x2="31.73" y2="62.535" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.73" y1="62.535" x2="0" y2="62.535" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="62.535" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.556"/>
<hole x="29.21" y="2.54" drill="3.556"/>
<hole x="2.54" y="29.21" drill="3.556"/>
<hole x="29.21" y="29.21" drill="3.556"/>
<hole x="2.54" y="55.88" drill="3.556"/>
<hole x="29.21" y="55.88" drill="3.556"/>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>RDX</text>
<text>VCC</text>
<text>ARDUINO PRO MINI</text>
<text>TB6612FBG</text>
<text>GND</text>
<text>LUCAS SMITH</text>
<text>ROBOTZONE</text>
<text>7/12/2017</text>
<text>BLUETOOTH 
CONRTROLLER V0.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VIN" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VIN1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MA" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MB" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="VIN" pad="1"/>
<contactref element="VIN1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="JP5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="JP5" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="MB" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="MB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="MA" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="MA" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP3" pad="11"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP3" pad="10"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
