<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.032" y1="0" x2="0" y2="2.032" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="2.032" x2="0" y2="48.006" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="48.006" x2="2.032" y2="50.038" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.032" y1="50.038" x2="68.072" y2="50.038" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.072" y1="50.038" x2="70.104" y2="48.006" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="70.104" y1="48.006" x2="70.104" y2="2.032" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.104" y1="2.032" x2="68.072" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="68.072" y1="0" x2="2.032" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>50x70mm</text>
<hole x="2.794" y="47.244" drill="2.5"/>
<hole x="67.31" y="47.244" drill="2.5"/>
<hole x="67.31" y="2.794" drill="2.5"/>
<hole x="2.794" y="2.794" drill="2.5"/>
<text>Theremino</text>
<text>PMT Adapter V3.3</text>
<text>- - - - - 20 x 50 mm copper - - - - -</text>
</plain>
<libraries>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="00-LIVIO">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C5B2.5">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 7.5 x 2.5 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="C2225K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 2225 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 5664</description>
</package>
<package name="C075-032X103">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 3.2 x 10.3 mm</description>
</package>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="TO92-CBE">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads In Line  C B E from top&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="D-5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO34-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 1.8 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
<package name="L_VERT_508">
</package>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="TO92-BCE">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads In Line B C E from top&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="PT-10">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="03-con-lstb-M">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1-2">
</package>
<package name="MA02-1_L2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="40xx" package="DIL14" value="NXP 74HC14">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE" value="Farnell 380404"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R100" library="00-LIVIO" package="0204/7" value="560k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="00-LIVIO" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R102" library="00-LIVIO" package="R1206" value="10meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="00-LIVIO" package="0204/7" value="1meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="00-LIVIO" package="R1206" value="1meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="00-LIVIO" package="C5B2.5" value="4.7n">
<attribute name="VOLTAGE" value="1KV"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="00-LIVIO" package="C5B2.5" value="4.7n">
<attribute name="VOLTAGE" value="1KV"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="00-LIVIO" package="C5B2.5" value="4.7n">
<attribute name="VOLTAGE" value="1KV"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="00-LIVIO" package="C2225K" value="47n">
<attribute name="VOLTAGE" value="1.5KV"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="00-LIVIO" package="C2225K" value="47n">
<attribute name="VOLTAGE" value="1.5KV"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="00-LIVIO" package="TO92-CBE" value="BC237">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="00-LIVIO" package="DO34-7" value="RGP02">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="00-LIVIO" package="DO34-7" value="RGP02">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="00-LIVIO" package="DO34-7" value="RGP02">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="00-LIVIO" package="L_VERT_508" value="3.3mH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="1" value="1749085"/>
<attribute name="2" value="or 1864394"/>
</element>
<element name="R6" library="00-LIVIO" package="R1206" value="1meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="00-LIVIO" package="C075-032X103" value="4.7nF">
<attribute name="VOLTAGE" value="1.5KV"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="00-LIVIO" package="0204/7" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="00-LIVIO" package="0204/7" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DZ1" library="00-LIVIO" package="DO34-7" value="1N757A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="00-LIVIO" package="E5-10,5" value="1000uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="1" value="Low ESR"/>
<attribute name="2" value="1219456"/>
</element>
<element name="C14" library="00-LIVIO" package="E5-10,5" value="1000uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="1" value="Low ESR"/>
<attribute name="2" value="1219456 "/>
</element>
<element name="R14" library="00-LIVIO" package="R1206" value="2.2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="00-LIVIO" package="L_VERT_508" value="1mH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="1" value="1864391"/>
</element>
<element name="R11" library="00-LIVIO" package="0204/7" value="1meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="00-LIVIO" package="TO92-BCE" value="MJE13003">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="00-LIVIO" package="0204/7" value="560">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="00-LIVIO" package="C050-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R107" library="00-LIVIO" package="R1206" value="10meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R106" library="00-LIVIO" package="R1206" value="10meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R105" library="00-LIVIO" package="R1206" value="10meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R104" library="00-LIVIO" package="R1206" value="10meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R103" library="00-LIVIO" package="R1206" value="10meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R101" library="00-LIVIO" package="0204/7" value="1meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="00-LIVIO" package="D-5" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="00-LIVIO" package="R1206" value="1meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="00-LIVIO" package="TO92-CBE" value="BC237">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="00-LIVIO" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="00-LIVIO" package="C050-024X044" value="4.7n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="00-LIVIO" package="C050-024X044" value="4.7n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="00-LIVIO" package="0204/7" value="1meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="00-LIVIO" package="C025-024X044" value="330pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN1" library="03-con-lstb-M" package="MA03-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="1" value="GND"/>
<attribute name="2" value="+5V"/>
<attribute name="3" value="OUT"/>
</element>
<element name="SHIELD2" library="00-LIVIO" package="2,15/1,0" value="WIREPAD2,15/1,0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SHIELD1" library="00-LIVIO" package="2,15/1,0" value="WIREPAD2,15/1,0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TRIM1" library="00-LIVIO" package="PT-10" value="1meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="00-LIVIO" package="DO34-7" value="RGP02">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="00-LIVIO" package="DO34-7" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T4" library="00-LIVIO" package="TO92-CBE" value="BC237">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="00-LIVIO" package="0204/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="00-LIVIO" package="0204/7" value="1meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="00-LIVIO" package="C050-024X044" value="150pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="00-LIVIO" package="C050-024X044" value="330nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R108" library="00-LIVIO" package="R1206" value="10meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R109" library="00-LIVIO" package="R1206" value="10meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R110" library="00-LIVIO" package="R1206" value="10meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R111" library="00-LIVIO" package="R1206" value="10meg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MFT1" library="00-LIVIO" package="SOT223" value="BSP300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SHIELD3" library="00-LIVIO" package="2,15/1,0" value="WIREPAD2,15/1,0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN2" library="03-con-lstb-M" package="MA03-1-2" value="MA03-1-2">
<attribute name="1" value="PMT+"/>
<attribute name="2" value="PMT-"/>
</element>
<element name="SV1" library="03-con-lstb-M" package="MA02-1_L2" value="Hi Freq">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R100" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="T3" pad="E"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="TRIM1" pad="E"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="SHIELD2" pad="1"/>
<contactref element="SHIELD1" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="MFT1" pad="3"/>
<contactref element="SHIELD3" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="T2" pad="B"/>
<contactref element="DZ1" pad="A"/>
<contactref element="R100" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R111" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="C"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="T4" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="L1" pad="+"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="MFT1" pad="2"/>
<contactref element="MFT1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5C">
<contactref element="L1" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="L2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="+5B">
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="C"/>
<contactref element="L2" pad="+"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5A">
<contactref element="CN1" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="T1" pad="B"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="MFT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R105" pad="1"/>
<contactref element="R104" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R103" pad="1"/>
<contactref element="R104" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R103" pad="2"/>
<contactref element="R102" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="DZ1" pad="C"/>
<contactref element="R102" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="T3" pad="B"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="CN1" pad="3"/>
<contactref element="T4" pad="E"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="TRIM1" pad="A"/>
<contactref element="TRIM1" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R107" pad="2"/>
<contactref element="R108" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R108" pad="1"/>
<contactref element="R109" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R109" pad="2"/>
<contactref element="R110" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R110" pad="1"/>
<contactref element="R111" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R105" pad="2"/>
<contactref element="R106" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R106" pad="2"/>
<contactref element="R107" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
