<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="52.05" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.05" y1="0" x2="52.05" y2="66.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.05" y1="66.98" x2="0" y2="66.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="66.98" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>AY</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>AX</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>X</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>Y</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>POWER</text>
<text>CTRL</text>
<text>VDD</text>
<text>VSS</text>
<text>DATA</text>
<text>STROBE</text>
<text>RESET</text>
<text>MT093</text>
<text>Designed by Jesse Friedman
2-3-2017
v1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="AX" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AY" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CTRL" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MT093" library="ic-package" package="DIL40" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X" library="pinhead" package="1X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="Y3">
<contactref element="MT093" pad="1"/>
<contactref element="Y" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AY2">
<contactref element="MT093" pad="2"/>
<contactref element="AY" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="MT093" pad="3"/>
<contactref element="CTRL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AX3">
<contactref element="MT093" pad="4"/>
<contactref element="AX" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AX0">
<contactref element="MT093" pad="5"/>
<contactref element="AX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="X6">
<contactref element="MT093" pad="8"/>
<contactref element="X" pad="7"/>
</signal>
<signal name="X7">
<contactref element="MT093" pad="9"/>
<contactref element="X" pad="8"/>
</signal>
<signal name="X8">
<contactref element="MT093" pad="10"/>
<contactref element="X" pad="9"/>
</signal>
<signal name="X9">
<contactref element="MT093" pad="11"/>
<contactref element="X" pad="10"/>
</signal>
<signal name="X10">
<contactref element="MT093" pad="12"/>
<contactref element="X" pad="11"/>
</signal>
<signal name="X11">
<contactref element="MT093" pad="13"/>
<contactref element="X" pad="12"/>
</signal>
<signal name="Y7">
<contactref element="MT093" pad="15"/>
<contactref element="Y" pad="8"/>
</signal>
<signal name="Y6">
<contactref element="MT093" pad="17"/>
<contactref element="Y" pad="7"/>
</signal>
<signal name="STROBE">
<contactref element="MT093" pad="18"/>
<contactref element="CTRL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="Y5">
<contactref element="MT093" pad="19"/>
<contactref element="Y" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VSS">
<contactref element="MT093" pad="20"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="MT093" pad="40"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Y2">
<contactref element="MT093" pad="39"/>
<contactref element="Y" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DATA">
<contactref element="MT093" pad="38"/>
<contactref element="CTRL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Y1">
<contactref element="MT093" pad="37"/>
<contactref element="Y" pad="2"/>
</signal>
<signal name="Y0">
<contactref element="MT093" pad="35"/>
<contactref element="Y" pad="1"/>
</signal>
<signal name="X0">
<contactref element="MT093" pad="33"/>
<contactref element="X" pad="1"/>
</signal>
<signal name="X1">
<contactref element="MT093" pad="32"/>
<contactref element="X" pad="2"/>
</signal>
<signal name="X2">
<contactref element="MT093" pad="31"/>
<contactref element="X" pad="3"/>
</signal>
<signal name="X3">
<contactref element="MT093" pad="30"/>
<contactref element="X" pad="4"/>
</signal>
<signal name="X4">
<contactref element="MT093" pad="29"/>
<contactref element="X" pad="5"/>
</signal>
<signal name="X5">
<contactref element="MT093" pad="28"/>
<contactref element="X" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AY1">
<contactref element="MT093" pad="25"/>
<contactref element="AY" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AY0">
<contactref element="MT093" pad="24"/>
<contactref element="AY" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AX2">
<contactref element="MT093" pad="23"/>
<contactref element="AX" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AX1">
<contactref element="MT093" pad="22"/>
<contactref element="AX" pad="2"/>
</signal>
<signal name="Y4">
<contactref element="MT093" pad="21"/>
<contactref element="Y" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
