<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="9.525" y1="18.165" x2="9.525" y2="5.715" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.525" y1="5.715" x2="10.795" y2="4.445" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="10.795" y1="4.445" x2="27.285" y2="4.445" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.285" y1="4.445" x2="28.555" y2="5.715" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="28.555" y1="5.715" x2="28.555" y2="18.165" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.555" y1="18.165" x2="23.555" y2="23.165" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="23.555" y1="23.165" x2="14.525" y2="23.165" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.525" y1="23.165" x2="9.525" y2="18.165" width="0" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="capacitors-film">
<packages>
<package name="050X030_025_2">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO41-1">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.1" pad spacing, vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Supply">
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<packages>
<package name="SPDT_SOLDER_LUG">
<description>&lt;b&gt;Taiway 1MS1T1B1C0M1QE&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;
 &lt;a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/spdt-on-on/"&gt;http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/spdt-on-on/&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value=""/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO41-1" value=""/>
<element name="D2" library="diodes" package="DO41-1" value=""/>
<element name="D3" library="diodes" package="DO41-1" value=""/>
<element name="D4" library="diodes" package="DO41-1" value=""/>
<element name="D5" library="diodes" package="DO41-1" value=""/>
<element name="PAD1" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="PAD2" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="SW1" library="switches" package="SPDT_SOLDER_LUG" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
