<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>(C) 2021 TETRA BIO 
DISTRIBUTED
PAPRAFANBOX v0.3
15FEB2021</text>
<wire x1="3.8561" y1="10" x2="3.2503" y2="9.7956" width="0" layer="20" curve="37.2868" locked="yes"/>
<wire x1="0.4511" y1="7.8146" x2="3.2503" y2="9.7956" width="0" layer="20" curve="3.9984" locked="yes"/>
<wire x1="0.4511" y1="7.8146" x2="0" y2="6.9787" width="0" layer="20" curve="56.7116" locked="yes"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="0" y2="6.9787" width="0" layer="20" locked="yes"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="1" y2="0" width="0" layer="20" curve="90" locked="yes"/>
<wire x1="49" y1="0" x2="1" y2="0" width="0" layer="20" locked="yes"/>
<wire x1="49" y1="0" x2="50" y2="1" width="0" layer="20" curve="90" locked="yes"/>
<wire x1="50" y1="1" x2="50" y2="17" width="0" layer="20" locked="yes"/>
<wire x1="50" y1="17" x2="49" y2="18" width="0" layer="20" curve="90" locked="yes"/>
<wire x1="49" y1="18" x2="37.4142" y2="18" width="0" layer="20" locked="yes"/>
<wire x1="37.4142" y1="18" x2="36.7071" y2="17.7071" width="0" layer="20" curve="45" locked="yes"/>
<wire x1="30.7574" y1="11.7574" x2="36.7071" y2="17.7071" width="0" layer="20" locked="yes"/>
<wire x1="26.5147" y1="10" x2="30.7574" y2="11.7574" width="0" layer="20" curve="45" locked="yes"/>
<wire x1="3.8561" y1="10" x2="26.5147" y2="10" width="0" layer="20" locked="yes"/>
<text>L722RAS</text>
<text>WWW.TETRABIO.ORG</text>
<text>RED</text>
<text>BLK</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Connector">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers,Terminal blocks, D-Sub, Backplane, FFC/FPC, Socket</description>
<packages>
<package name="S2B-XH-A">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PC-LIB">
<packages>
<package name="DCJACK-L722RAS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H2" library="Connector" package="S2B-XH-A" value="S2B-XH-A">
<attribute name="CREATED_BY" value="PCBLayout.com"/>
<attribute name="DIGIKEY_PART_NUMBER" value="455-2257-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="JST Sales America Inc."/>
<attribute name="MPN" value="S2B-XH-A(LF)(SN)"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="PC-LIB" package="DCJACK-L722RAS" value="L722RAS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+12VDC">
<contactref element="H2" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="PWR"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="H2" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="GND"/>
<contactref element="H1" pad="GNDBREAK"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
