<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="83.82" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="83.82" x2="81.28" y2="83.82" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="83.82" x2="81.28" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="81.28" drill="3.2"/>
<hole x="78.74" y="81.28" drill="3.2"/>
<hole x="78.74" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2"/>
<text>FlyballETS
SensorBoard v1
http://bit.ly/1ErZ5QD
LICENSE: CC-BY-SA</text>
<text>S1: Handlers Side</text>
<text>S2: Box Side</text>
<text>FlyballETS
SensorBoard v1
http://bit.ly/1ErZ5QD
LICENSE: CC-BY-SA</text>
<text>Alex Goris</text>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="bt_con-jst-xh">
<description>&lt;b&gt;J.S.T. Connectors XH Family&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Created by Michael Shimniok &lt;a href="http://www.bot-thoughts.com/"&gt;www.bot-thoughts.com&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="B2B-XH">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector&lt;/b&gt;

&lt;p&gt;JST 2.54mm connector. Folded beam contact, box-shaped shrouded header, header with a boss, interchangeability, conformance to the HA terminal&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Datasheet: &lt;a href="http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eXH.pdf"&gt; eXH.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="B3B-XH">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector&lt;/b&gt;

&lt;p&gt;JST 2.54mm connector. Folded beam contact, box-shaped shrouded header, header with a boss, interchangeability, conformance to the HA terminal&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Datasheet: &lt;a href="http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eXH.pdf"&gt; eXH.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="frames">
<description>&lt;b&gt;Frames for Sheet and Layout&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="A5L-LOC">
<description>&lt;b&gt;FRAME&lt;/b&gt; DIN A5 landscape with doc field</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D10" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D11" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D12" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D13" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D14" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D15" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D16" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D17" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D18" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D19" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D20" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D21" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="PWR" library="bt_con-jst-xh" package="B2B-XH" value="02-JST-B2B-XH-A"/>
<element name="S1-1" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S1-10" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S1-2" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S1-3" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S1-4" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S1-5" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S1-6" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S1-7" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S1-8" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S1-9" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S2-1" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S2-10" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S2-2" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S2-3" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S2-4" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S2-5" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S2-6" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S2-7" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S2-8" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="S2-9" library="bt_con-jst-xh" package="B3B-XH" value="03-JST-B3B-XH-A"/>
<element name="SENS" library="bt_con-jst-xh" package="B2B-XH" value="02-JST-B2B-XH-A"/>
<element name="U$1" library="frames" package="A5L-LOC" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="S1-10" pad="P$1"/>
<contactref element="S1-9" pad="P$1"/>
<contactref element="S1-8" pad="P$1"/>
<contactref element="PWR" pad="P$1"/>
<contactref element="S1-7" pad="P$1"/>
<contactref element="S1-6" pad="P$1"/>
<contactref element="S1-5" pad="P$1"/>
<contactref element="S1-4" pad="P$1"/>
<contactref element="S1-3" pad="P$1"/>
<contactref element="S1-2" pad="P$1"/>
<contactref element="S1-1" pad="P$1"/>
<contactref element="S2-10" pad="P$1"/>
<contactref element="S2-9" pad="P$1"/>
<contactref element="S2-8" pad="P$1"/>
<contactref element="S2-7" pad="P$1"/>
<contactref element="S2-6" pad="P$1"/>
<contactref element="S2-5" pad="P$1"/>
<contactref element="S2-4" pad="P$1"/>
<contactref element="S2-3" pad="P$1"/>
<contactref element="S2-2" pad="P$1"/>
<contactref element="S2-1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="S1-8" pad="P$2"/>
<contactref element="S1-9" pad="P$2"/>
<contactref element="S1-10" pad="P$2"/>
<contactref element="PWR" pad="P$2"/>
<contactref element="S1-7" pad="P$2"/>
<contactref element="S1-6" pad="P$2"/>
<contactref element="S1-3" pad="P$2"/>
<contactref element="S1-4" pad="P$2"/>
<contactref element="S1-5" pad="P$2"/>
<contactref element="S1-2" pad="P$2"/>
<contactref element="S1-1" pad="P$2"/>
<contactref element="S2-8" pad="P$2"/>
<contactref element="S2-9" pad="P$2"/>
<contactref element="S2-10" pad="P$2"/>
<contactref element="S2-7" pad="P$2"/>
<contactref element="S2-6" pad="P$2"/>
<contactref element="S2-3" pad="P$2"/>
<contactref element="S2-4" pad="P$2"/>
<contactref element="S2-5" pad="P$2"/>
<contactref element="S2-2" pad="P$2"/>
<contactref element="S2-1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="SENS" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="S1-1" pad="P$3"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S1-2" pad="P$3"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S1-3" pad="P$3"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S1-4" pad="P$3"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S1-5" pad="P$3"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S1-6" pad="P$3"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="S1-7" pad="P$3"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S1-8" pad="P$3"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="S1-9" pad="P$3"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="S1-10" pad="P$3"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="D13" pad="A"/>
<contactref element="D14" pad="A"/>
<contactref element="D15" pad="A"/>
<contactref element="D16" pad="A"/>
<contactref element="D17" pad="A"/>
<contactref element="D18" pad="A"/>
<contactref element="D19" pad="A"/>
<contactref element="D20" pad="A"/>
<contactref element="D21" pad="A"/>
<contactref element="SENS" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="S2-1" pad="P$3"/>
<contactref element="D21" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="S2-2" pad="P$3"/>
<contactref element="D20" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="S2-3" pad="P$3"/>
<contactref element="D19" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="S2-4" pad="P$3"/>
<contactref element="D18" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="S2-5" pad="P$3"/>
<contactref element="D17" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="S2-6" pad="P$3"/>
<contactref element="D16" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="S2-7" pad="P$3"/>
<contactref element="D15" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="S2-8" pad="P$3"/>
<contactref element="D14" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="S2-9" pad="P$3"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="S2-10" pad="P$3"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
