<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="43.02125" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.02125" y1="0" x2="43.02125" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.02125" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>HSKo</text>
<text>HSKi</text>
<text>TxD-</text>
<text>GND</text>
<text>RxD-</text>
<text>TxD+</text>
<text>GPi</text>
<text>RxD+</text>
<text>Mac Mini-DIN-8
Breakout
Doug Brown, 2014</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mini_din">
<packages>
<package name="M_DIN8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X09">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="mini_din" package="M_DIN8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="mini_din" package="M_DIN8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X09" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="HSKO">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TXD-">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TXD+">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GPI">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RXD+">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RXD-">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="HSKI">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SHIELD">
<contactref element="X2" pad="SH2"/>
<contactref element="X1" pad="SH2"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X2" pad="SH3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X2" pad="SH1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="SH3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="SH1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
