<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8.89" y1="19.05" x2="54.28" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.28" y1="19.05" x2="54.28" y2="67.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.28" y1="67.3" x2="8.89" y2="67.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="67.3" x2="8.89" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>Commlock
3x3 Keypad</text>
<text>9 6 3 8 5 2 7 4 1</text>
<text>C</text>
</plain>
<libraries>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0">
<packages>
<package name="JST-XH-10-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;10&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S10" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S3" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S4" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S6" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S7" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S8" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S9" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-10-PACKAGE-LONG-PAD" value="JST-XH-10-PIN-LONG-PAD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$5">
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="X1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="X1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$12">
</signal>
<signal name="S$13">
</signal>
<signal name="S$14">
</signal>
<signal name="S$15">
</signal>
<signal name="S$16">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
