<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>GAMEPAD BUTTONS</text>
<text>REVB</text>
<hole x="3.5" y="44.5" drill="2.5"/>
<hole x="3.5" y="3.5" drill="2.5"/>
<hole x="81.5" y="3.5" drill="2.5"/>
<hole x="81.5" y="44.5" drill="2.5"/>
<wire x1="85" y1="45" x2="85" y2="3" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="85" y1="3" x2="82" y2="0" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="82" y1="0" x2="3" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="3" y1="0" x2="0" y2="3" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="3" x2="0" y2="45" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45" x2="3" y2="48" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3" y1="48" x2="82" y2="48" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="82" y1="48" x2="85" y2="45" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LEFT" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="UP" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RIGHT" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DOWN" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SELECT" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="START" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HEADER" library="pinhead" package="2X20" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="pinhead" package="1X02" value="5V GND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BUMPERS" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="LEFT" pad="1"/>
<contactref element="HEADER" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Y" pad="1"/>
<contactref element="HEADER" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="START" pad="1"/>
<contactref element="HEADER" pad="31"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="LEFT" pad="3"/>
<contactref element="UP" pad="3"/>
<contactref element="RIGHT" pad="3"/>
<contactref element="DOWN" pad="3"/>
<contactref element="SELECT" pad="3"/>
<contactref element="START" pad="3"/>
<contactref element="HEADER" pad="6"/>
<contactref element="HEADER" pad="9"/>
<contactref element="HEADER" pad="14"/>
<contactref element="HEADER" pad="20"/>
<contactref element="HEADER" pad="25"/>
<contactref element="HEADER" pad="30"/>
<contactref element="HEADER" pad="34"/>
<contactref element="HEADER" pad="39"/>
<contactref element="Y" pad="3"/>
<contactref element="B" pad="3"/>
<contactref element="A" pad="3"/>
<contactref element="X" pad="3"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="BUMPERS" pad="3"/>
<contactref element="BUMPERS" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SELECT" pad="1"/>
<contactref element="HEADER" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="HEADER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="BUMPERS" pad="1"/>
<contactref element="HEADER" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="HEADER" pad="33"/>
<contactref element="BUMPERS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="HEADER" pad="36"/>
<contactref element="UP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="HEADER" pad="35"/>
<contactref element="RIGHT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="HEADER" pad="37"/>
<contactref element="DOWN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="HEADER" pad="38"/>
<contactref element="X" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="A" pad="1"/>
<contactref element="HEADER" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="B" pad="1"/>
<contactref element="HEADER" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
