<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="15.24" y1="33.02" x2="72.06" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.06" y1="33.02" x2="72.06" y2="69.84" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.06" y1="69.84" x2="15.24" y2="69.84" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="69.84" x2="15.24" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<hole x="19.05" y="66.04" drill="3.2"/>
<hole x="19.05" y="38.1" drill="3.2"/>
<hole x="67.31" y="66.04" drill="3.2"/>
<hole x="67.31" y="38.1" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO201-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5.6 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2041">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 4 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="diode" package="DO201-15" value="1N5400"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO201-15" value="1N5400"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO201-15" value="1N5400"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO201-15" value="1N5400"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO201-15" value="1N5400"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO201-15" value="1N5400"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO201-15" value="1N5400"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO201-15" value="1N5400"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
