<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="10.64" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.64" y1="0" x2="10.64" y2="12.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.64" y1="12.64" x2="0" y2="12.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.64" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SM04B-SRSS-TB_LF__SN_">
<description>JST-SH 4pos 1mm pitch</description>
<packages>
<package name="JST_SM04B-SRSS-TB(LF)(SN)">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="SM04B-SRSS-TB_LF__SN_" package="JST_SM04B-SRSS-TB(LF)(SN)" value="SM04B-SRSS-TB(LF)(SN)">
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Connector Header Surface Mount, Right Angle 4 position 0.039 (1.00mm) "/>
<attribute name="DIGI-KEY_PART_NUMBER" value="455-1804-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="JST Sales"/>
<attribute name="MP" value="SM04B-SRSS-TB(LF)(SN)"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/SM04B-SRSS-TB(LF)(SN)/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="41"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SCL">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="S1"/>
<contactref element="J1" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
