<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="15.24" y1="15.24" x2="0" y2="15.24" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.24" x2="0" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="15.24" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="0" x2="15.24" y2="15.24" width="0.2032" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>10uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>X</text>
<text>Y</text>
<text>Z</text>
<text>10k</text>
<text>William Laney</text>
<text>L3GD20H Breakout</text>
<text>10k</text>
<text>10k</text>
<text>10k</text>
<text>0.1uF</text>
<text>2016</text>
<text>v1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microbuilder">
<packages>
<package name="0805-NO">
</package>
<package name="L3GD20H_LGA16L">
</package>
<package name="_0805MP">
<description>&lt;b&gt;0805 MicroPitch&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X06">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="microbuilder" package="0805-NO" value="0.1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="microbuilder" package="0805-NO" value="10uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="microbuilder" package="0805-NO" value="0.1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="microbuilder" package="L3GD20H_LGA16L" value="LGD20H">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="microbuilder" package="0805-NO" value="10K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="microbuilder" package="0805-NO" value="10K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="microbuilder" package="_0805MP" value="10K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="microbuilder" package="0805-NO" value="10K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="SparkFun" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SDO/SAO">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CS_3.3V">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
