<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.524" y1="0" x2="9.652" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.176" y1="1.016" x2="11.176" y2="11.684" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.652" y1="12.7" x2="1.524" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.684" x2="0" y2="1.016" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="-0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.684" x2="1.016" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.016" y1="12.7" x2="1.524" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.176" y1="11.684" x2="10.16" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="10.16" y1="12.7" x2="9.652" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.176" y1="1.016" x2="10.16" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="10.16" y1="0" x2="9.652" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.016" x2="1.016" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.016" y1="0" x2="1.524" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="p.peter-passives">
<packages>
<package name="DIODE-300MIL-SPACING">
</package>
<package name="DIODE-400MIL-ZENER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D16" library="p.peter-passives" package="DIODE-400MIL-ZENER" value="UZ8806"/>
<element name="D15" library="p.peter-passives" package="DIODE-400MIL-ZENER" value="UZ8806"/>
<element name="D1" library="p.peter-passives" package="DIODE-300MIL-SPACING" value="1N914"/>
<element name="D2" library="p.peter-passives" package="DIODE-300MIL-SPACING" value="1N914"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="ZENER">
<contactref element="D15" pad="A"/>
<contactref element="D16" pad="K"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D16" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D15" pad="K"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="DIODES">
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
