<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="160" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="160" x2="21.5" y2="160" width="0" layer="20"/>
<wire x1="93" y1="130" x2="93" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="93" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.5" y1="130" x2="93" y2="130" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.5" y1="130" x2="87.5" y2="144.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.5" y1="144.5" x2="25.5" y2="144.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.5" y1="144.5" x2="25.5" y2="130" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.5" y1="130" x2="21.5" y2="130" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.5" y1="130" x2="21.5" y2="160" width="0" layer="20"/>
<text>Top</text>
<text>Bottom</text>
<text>Rev 1.0</text>
<text>Input Interface</text>
<text>MEGA 65</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<description>&lt;b&gt;Lithium Batteries and NC Accus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CR2032H">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt; Varta</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fi-DISCRT">
<description>&lt;b&gt;Standard-Bauelemente&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
R  Widerstände (auch Varistoren)
&lt;p&gt;
P  Potis
&lt;p&gt;
C  Kondensatoren (auch Elkos)
&lt;p&gt;
L Induktivitäten
&lt;p&gt;
D  Dioden
&lt;p&gt;
F   Sicherungen
&lt;p&gt;
&lt;author&gt;letzte Änderung: 07.06.2006 / JK&lt;/author&gt;
&lt;br&gt;
Neue Sicherung (SMD) FUSE definiert. Package muss noch erstellt werden /JK
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;u&gt;&lt;b&gt;SYMBOLS:&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;D.sym&lt;/b&gt; . . . . . . . . . . .
&lt;u&gt;Kopie von:&lt;/u&gt; DIODE.lbr (4.11) / D.sym
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;DZ.sym&lt;/b&gt; . . . . . . . . . .
&lt;u&gt;Kopie von:&lt;/u&gt; DIODE.lbr (4.11) / ZD.sym
&lt;br&gt;
&lt;u&gt;Änderungen:&lt;/u&gt;
&lt;br&gt;
Layer 95 (Names): Position
&lt;br&gt;
Layer 96 (Values): Position
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;L.sym&lt;/b&gt; . . . . . . . . .
&lt;u&gt;Kopie von:&lt;/u&gt; DISCRETE.lbr (4.11) / INDUCTOR.sym
&lt;br&gt;
&lt;u&gt;Änderungen:&lt;/u&gt;
&lt;br&gt;
Layer 94 (Symbols) + 93 (Pins): um 90° gedreht
&lt;br&gt;
Layer 95 (Names): Position
&lt;br&gt;
Layer 96 (Values): Position
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;LED-D.sym&lt;/b&gt; . . . .
&lt;u&gt;Kopie von:&lt;/u&gt; LED.lbr (4.11) / LED-D.sym
&lt;br&gt;
&lt;u&gt;Änderungen:&lt;/u&gt; keine
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;LED-DA.sym&lt;/b&gt; . . . .
&lt;u&gt;Kopie von:&lt;/u&gt; fi-DISCRT.lbr (4.11) / LED-D.sym / von DP am 04.12.2012
&lt;br&gt;
&lt;u&gt;Änderungen:&lt;/u&gt; gemeinsame Anode statt Cathode
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;D-SHOTTKY.sym&lt;/b&gt; . . . .
&lt;u&gt;Kopie von:&lt;/u&gt; diode.lbr (4.11) / SHOTTKY.sym / von DP am 3.8.12 
&lt;br&gt;
&lt;u&gt;Änderungen:&lt;/u&gt; keine
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;DO214AB.pac&lt;/b&gt; . . . .
&lt;u&gt;Neu Erstellt von DP am 3.8.12 &lt;br&gt;
&lt;/u&gt; diode.lbr (4.11) / DO214AA.pac 
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;DO214AB_new.pac&lt;/b&gt; . . . .
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;DO214AB.pac&lt;/b&gt; . . . . &lt;u&gt;Änderungen:&lt;/u&gt;
Pads vergrößert zum besseren Anlöten
&lt;u&gt;Kopie von:&lt;/u&gt; fi-DISCRT.lbr (4.11) / DO214AB.sym / von DP am 30.10.12 
&lt;/u&gt; 
&lt;b&gt;DO214AA.pac&lt;/b&gt; . . . .
&lt;u&gt;Neu Erstellt:&lt;/u&gt; fi-DISCRT.lbr (4.11) / DO214AA.sym / von DP am 16.05.13
&lt;br&gt;
&lt;/u&gt; 
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;KH208-8.pac&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;
&lt;u&gt;Kopie von:&lt;/u&gt; resistor-power.lbr (4.11) / KH208-8.pac / von DP am 31.10.12
&lt;p&gt;
&lt;br&gt;
&lt;b&gt;IHLP2525EZER1R5M01 Inductor created Package is DUMMY&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;
&lt;u&gt; von JK  am 27.03.13
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;E5-21,5-NEU.pac&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;
&lt;u&gt;Kopie von:&lt;/u&gt; fi-DISCRT.lbr (4.11) / E5-21,5.pac / von DP am 13.08.13
&lt;p&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;WEPD2-4532.pac&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;
&lt;u&gt;Neu erstellt von DP am 20.04.15
&lt;p&gt;
&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD0805-ALT">
<description>&lt;b&gt;Bauform SMD 0805 alte Version&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Pads kleiner, Zwischenraum für Leiterbahn geeignet
&lt;br&gt;
&lt;font color="#FF0000" face=ARIAL size="3"&gt;
Bitte bevorzugt neues Package "SMD0805" verwenden!
&lt;/font&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;u&gt;Kopie von:&lt;/u&gt; wb2.lbr (3.55) / 0805.pac
&lt;p&gt;
&lt;author&gt;letzte Änderung: 10.03.2004 / UT&lt;/author&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;Änderungen:&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Layer 21 (tPlace): Zeichenelemente auf tDocu / neu auf tPlace: Rahmen
&lt;br&gt;
Layer 25 (tNames): Position
&lt;br&gt;
Layer 27 (tValues): Position / Zeichenelemente auf tDocu
&lt;br&gt;
Layer 51 (tDocu): siehe Layer 21+27
&lt;br&gt;
Layer 35 (tGlue): neu
&lt;br&gt;
Layer 39 (tKeepout): neu
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fi-CRYSTAL">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;letzte Änderung: 03.03.2005 / UT&lt;/author&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;Beschreibung&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
&lt;u&gt;Kopie von:&lt;/u&gt; crystal.lbr (4.11) / Q.sym
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA20-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA10-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mega65">
<packages>
<package name="C65_MOLEX_KEYB">
</package>
<package name="EDGE-CON-44">
</package>
<package name="MA06-2W">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO24L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LPV-1">
<description>&lt;b&gt;TOGGLE SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MICRO_SWITCH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fi-IC-DIV">
<description>&lt;b&gt;Diverse ICs&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;
 alle ICs, die nicht in die anderen Bibl. passen
 &lt;p&gt;
&lt;font color="#0000FF" size="5"&gt;
&lt;b&gt;Achtung !!!&lt;/b&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;font color="#0000FF"&gt;
 &lt;br&gt;
 Package-Definitionen in der Bibl. &lt;b&gt;fi-IC-PACKAGES.lbr&lt;/b&gt; vornehmen, und dann das benötigte Package in diese Bibl. kopieren !
 &lt;p&gt;
&lt;/font&gt;
 &lt;u&gt;Zustand:&lt;/u&gt;
 &lt;p&gt;
 komplett aktualisiert auf Version 4.11
 &lt;br&gt;
 &lt;author&gt;letzte Änderung: 28.01.2007 / UT&lt;/author&gt;
 &lt;p&gt;
JK 06.07.2006 ADG711) definiert
&lt;br&gt;
DP 03.08.2012 LT3652 definiert
&lt;br&gt;
DP 15.05.2013 LT8705 definiert
&lt;br&gt;
DP 16.05.2013 LT6703 definiert
&lt;br&gt;
JK 26.11.2013 Prozessor STM32F407IET6 Symbol und  PACKAGE aus Farnell Site kopiert
&lt;br&gt;
JK 26.11.2013 Audio Codec TLV320AIC3204 Symbol und  PACKAGE aus Farnell Site kopiert
&lt;br&gt;
JK 27.11.2013 USB Transceiver USB3320EZK Symbol und  PACKAGE aus Farnell Site kopiert
&lt;br&gt;
JK 27.11.2013 Ethernet Transceiver DP83848CVV Symbol und  PACKAGE aus Farnell Site kopiert
&lt;br&gt;
JK 09.12.2013 Nand Flash H27U518S2C Symbol definiert PACKAGE muss noch bearbeitet werden !!
&lt;br&gt;
JK 09.01.2014 LP410AL MEMS Gyro Symbol definiert PACKAGE muss noch bearbeitet werden !!
&lt;br&gt;
DP 20.04.2015 LT3467 1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start  
&lt;br&gt;
 ========================================

&lt;p&gt;
&lt;font color="#FF0000" face=ARIAL size="3"&gt;
&lt;u&gt;ToDo:&lt;/u&gt;
&lt;p&gt;
24LCXX.sym: Name?
&lt;br&gt;
24C02.dev: mit anderen EEPROMs zusammenfassen möglich?
&lt;br&gt;
Wieso lassen sich überflüssige Techn. nicht mehr löschen?
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
Wer hat die Optokoppler definiert?
&lt;br&gt;
Wieso ist das DIL08-Gehäuse nicht aus unserer Packages-Lib genommen worden?
&lt;p&gt;


&lt;/font&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="QFP176">
<description>&lt;b&gt;Quad Flat Pack / Raster 0,5 mm&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;
 &lt;u&gt;Kopie von:&lt;/u&gt;  Farnell Script für STM32F405
 &lt;p&gt;
&lt;author&gt;letzte Änderung: 24.12.2013 / DP&lt;/author&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;p&gt;
 &lt;b&gt;Änderungen:&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;
Pads Vergrößert 
 &lt;br&gt;
 Pad Position mit geraden Zahlen vorher viele Nachkommawerte
 &lt;p&gt;

 &lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="182-009-MALE">
<description>&lt;b&gt;NORCOMP Right Angle D-Sub Connector&lt;/b&gt;, 182 Economy Series (.318" Footprint)&lt;p&gt;
Source: http://www.norcomp.net/ .. 182-yyy-113Ryy1Rev3.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fi-CON-PANEL">
<description>&lt;b&gt;SV für Panel-Einbau&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 Serie SubD&lt;br&gt;
 Serie USB&lt;br&gt;
 Serie Binder 712
 &lt;p&gt;&lt;u&gt;Kopien aus folgenden Libraries verwendet:&lt;/u&gt;&lt;p&gt;
 CON-SUBD.lbr (4.09r2)
 &lt;p&gt;&lt;u&gt;Zustand:&lt;/u&gt;&lt;p&gt;
 komplett aktualisiert auf Version 4.09r2&lt;br&gt;
 &lt;author&gt;letzte Änderung: 00.00.2003 / UT&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
 ========================================&lt;p&gt;
 &lt;b&gt;SUBD-SV&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 &lt;u&gt;Benennung:&lt;/u&gt;&lt;p&gt;
 SUBD..............................Steckverbinder der Serie Sub-D&lt;br&gt;
 F / M................................F = Female (Buchse) / M = Male (Stecker)&lt;br&gt;
 09 / 15 / 25 / 37.............Anzahl der Pins&lt;br&gt;
 weitere Erklärungen: s.u. Symbols, Packages&lt;p&gt;
 &lt;u&gt;Kopie von:&lt;/u&gt; CON-SUBD.lbr (4.09r2) (in Teilen)&lt;p&gt;
 &lt;b&gt;Änderungen:&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;
 SYMBOLS:&lt;p&gt;
 &lt;u&gt;
 neuer Name......Original-Name.....Device...............Beschreibung...................................................................................................................Änderungen
 &lt;/u&gt;&lt;p&gt;
 SVA-GND2............GND.........................................SV allgemein / Lötpin doppelt/ Einzelkontakt / ohne VALUE (für Gehäuse-Kontakt)......keine Änderung&lt;p&gt;
 SVA-F01................F...............................................SV allgemein / Buchse......... / Einzelkontakt / ohne VALUE..........................................keine Änderung&lt;br&gt;
 SVA-M01...............M..............................................SV allgemein / Stecker......... / Einzelkontakt / ohne VALUE..........................................keine Änderung&lt;p&gt;
 SVA-F01V..............FV.............................................SV allgemein / Buchse / Einzelkontakt / mit VALUE.......................................................keine Änderung&lt;br&gt;
 SVA-M01V.............MV............................................SV allgemein / Stecker / Einzelkontakt / mit VALUE.......................................................keine Änderung&lt;p&gt;
 SUBD-F09R1G......(------)............SUBD-F09R1G.....SubD-SV / Buchse / 9-pol / 1-reihige Darstellung / 2 Gehäuse-Kontakte.......................NEU&lt;br&gt;
 SUBD-M09R1G.....(------)..........................................SubD-SV / Stecker / 9-pol / 1-reihige Darstellung / 2 Gehäuse-Kontakte.......................NEU&lt;p&gt;
 SUBD-F09R2.........F09............................................SubD-SV / Buchse / 9-pol / 2-reihige Darst.(SubD-Form) / keine Gehäuse-Kontakte.....keine Änderung&lt;br&gt;
 SUBD-M09R2........M09...........................................SubD-SV / Stecker / 9-pol / 2-reihige Darst.(SubD-Form) / keine Gehäuse-Kontakte.....keine Änderung&lt;p&gt;
 SUBD-F09R2G......F09G..........................................SubD-SV / Buchse / 9-pol / 2-reihige Darst.(SubD-Form) / 2 Gehäuse-Kontakte............keine Änderung&lt;br&gt;
 SUBD-M09R2G.....M09G.........................................SubD-SV / Stecker / 9-pol / 2-reihige Darst.(SubD-Form) / 2 Gehäuse-Kontakte............keine Änderung&lt;br&gt;
 &lt;p&gt;
 PACKAGES:&lt;p&gt;
 Änderungen: siehe bei den einzelnen Packages&lt;p&gt;
 &lt;u&gt;neuer Name........Original-Name...........Beschreibung
 &lt;/u&gt;&lt;p&gt;
 SUBD-F09DI..............F09D................SubD-SV / Buchse / Direct mounting / Gehäuse isoliert&lt;br&gt;
 SUBD-M09DI.............M09D...............SubD-SV / Stecker / Direct mounting / Gehäuse isoliert&lt;p&gt;
 SUBD-F09HI..............F09H................SubD-SV / Buchse / Horizontal (Lötpins abgewinkelt) / Gehäuse isoliert&lt;br&gt;
 SUBD-M09HI.............M09H...............SubD-SV / Stecker / Horizontal (Lötpins abgewinkelt) / Gehäuse isoliert&lt;p&gt;
 SUBD-F09HG............F09HP..............SubD-SV / Buchse / Horizontal (Lötpins abgewinkelt) / Bohrungen mit Gehäuse-Kontakt&lt;br&gt;
 SUBD-M09HG...........M09HP.............SubD-SV / Stecker / Horizontal (Lötpins abgewinkelt) / Bohrungen mit Gehäuse-Kontakt&lt;p&gt;
 SUBD-F09VI..............F09V.................SubD-SV / Buchse / Vertikal (Lötpins gerade) / Gehäuse isoliert&lt;br&gt;
 SUBD-M09VI.............M09V................SubD-SV / Stecker / Vertikal (Lötpins gerade) / Gehäuse isoliert&lt;p&gt;
 SUBD-F09VIB............F09VB...............SubD-SV / Buchse / Vertikal (Lötpins gerade) / Gehäuse isoliert / keine Bohrungen&lt;br&gt;
 SUBD-M09VIB...........M09VB..............SubD-SV / Stecker / Vertikal (Lötpins gerade) / Gehäuse isoliert / keine Bohrungen&lt;p&gt;
 SUBD-F09VG.............F09VP...............SubD-SV / Buchse / Vertikal (Lötpins gerade) / Bohrungen mit Gehäuse-Kontakt&lt;br&gt;
 SUBD-M09VG............M09VP..............SubD-SV / Stecker / Vertikal (Lötpins gerade) / Bohrungen mit Gehäuse-Kontakt&lt;p&gt;
&lt;p&gt; 
&lt;b&gt;USB-SV&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
SYMBOLS:
&lt;p&gt;
USB-4
&lt;br&gt;
USB-4G
&lt;br&gt;
USB-4G2
&lt;p&gt;
Änderung 02.07.2005: Pin-Namen statt Nummern, visible / SV-Zeichung vergrößert, damit Pin-Namen Platz haben
&lt;p&gt;
.
&lt;p&gt;
 &lt;font color="#FF0000" face=ARIAL size="3"&gt;
 &lt;u&gt;Änderungen - TO DO:&lt;/u&gt;&lt;p&gt;
 SYMBOL:&lt;p&gt;
 evtl. Namen ändern:&lt;br&gt;
 
 &lt;br&gt;
 PACKAGE:&lt;p&gt;
 &lt;br&gt;
 DEVICE:&lt;p&gt;
 Description eintragen&lt;br&gt;
USB-Devices: Decription / Variantennamen / mehr Devices ?&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="USB-B-THG-01">
<description>&lt;b&gt;USB-B&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;
 THD (through hole) / Horizontal
 &lt;br&gt;
 zusätzl.: 2 Drills
 &lt;br&gt;
 &lt;p&gt;
 &lt;u&gt;Entwickelt aus:&lt;/u&gt; USB-B-SHG-01
 &lt;p&gt;
 &lt;author&gt;letzte Änderung: 04.11.2003 / UT&lt;/author&gt;
 &lt;p&gt;
 &lt;p&gt;
 &lt;b&gt;passende SV (Bsp.):&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;
 Yamaichi: USB-B-001
 &lt;br&gt;
 Molex: 67068-xxxx
 &lt;br&gt;
 Molex: 67285-xxxx
 &lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Power Connectors&lt;br&gt;
Phone Connectors&lt;br&gt;
Cinch Connectors&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SPC4078">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK 2.5mm&lt;/b&gt; Right Angle, Through Hole, Rated 5A at 16VDC, PC Terminals&lt;p&gt;
Source: www.spctechnology.com .. 84N1162.pdf&lt;br&gt;
Distributor: &lt;b&gt;Farnell (www.Farnell.de)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Created by Robert Siegler</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-mkds_5">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONTACT&lt;/b&gt; Screwing terminal  / Schraubklemmen&lt;p&gt;
&lt;author&gt;librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MKDS_5/3-635">
<description>&lt;b&gt;MKDS 5/3-6,35&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: PHOENIX CONTACT .. PRINTKLEMME_MKDS_5_3_6_35.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0805" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0805" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0805" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C0805" value="33pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C0805" value="33pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C0805" value="2,2µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="rcl" package="C0805" value="2,2µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G1" library="battery" package="CR2032H" value="CR2032H">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="fi-DISCRT" package="SMD0805-ALT" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="fi-CRYSTAL" package="HC49UP" value="8Mhz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0805" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R0805" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R0805" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R0805" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="R0805" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="R0805" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="R0805" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="R0805" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="rcl" package="R0805" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="rcl" package="R0805" value="510R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="rcl" package="R0805" value="510R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="rcl" package="R0805" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="rcl" package="R0805" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="rcl" package="R0805" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="rcl" package="R0805" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="rcl" package="R0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA20-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="mega65" package="C65_MOLEX_KEYB" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV3" library="mega65" package="EDGE-CON-44" value="EDGE-CON-44P"/>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV5" library="mega65" package="MA06-2W" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV6" library="mega65" package="MA06-2W" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV7" library="mega65" package="MA06-2W" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="mega65" package="SO24L" value="744245">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="mega65" package="SO24L" value="744245">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U4" library="mega65" package="SO24L" value="744245">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="fi-IC-DIV" package="QFP176" value="STM32F407IET6__FI__">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV8" library="fi-CON-PANEL" package="USB-B-THG-01" value="USB-B-G-B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="con-jack" package="SPC4078" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="mega65" package="LPV-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="mega65" package="MICRO_SWITCH" value=""/>
<element name="R37" library="rcl" package="R0805" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="con-phoenix-mkds_5" package="MKDS_5/3-635" value="MKDS_5/3-6,35">
<attribute name="OC_NEWARK" value="71C4092"/>
<attribute name="MPN" value="1714968"/>
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3704695"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV9" library="con-lstb" package="MA10-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-subd" package="182-009-MALE" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X5" library="con-subd" package="182-009-MALE" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="G1" pad="-"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="71"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="61"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="135"/>
<contactref element="U1" pad="113"/>
<contactref element="U1" pad="126"/>
<contactref element="U1" pad="90"/>
<contactref element="U1" pad="148"/>
<contactref element="U1" pad="102"/>
<contactref element="U1" pad="158"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="22"/>
<contactref element="SV3" pad="Z"/>
<contactref element="SV3" pad="A"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="22"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="U3" pad="11"/>
<contactref element="U3" pad="13"/>
<contactref element="U3" pad="12"/>
<contactref element="U3" pad="22"/>
<contactref element="U4" pad="13"/>
<contactref element="U4" pad="12"/>
<contactref element="U4" pad="22"/>
<contactref element="U4" pad="11"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="SV7" pad="10"/>
<contactref element="SV7" pad="9"/>
<contactref element="SV6" pad="9"/>
<contactref element="SV6" pad="10"/>
<contactref element="SV5" pad="9"/>
<contactref element="SV5" pad="10"/>
<contactref element="SV8" pad="4"/>
<contactref element="SV8" pad="G1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="B1"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="SV9" pad="2"/>
<contactref element="SV9" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="8"/>
<contactref element="X5" pad="8"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/REST">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ROW3">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="145"/>
</signal>
<signal name="ROW6">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="150"/>
</signal>
<signal name="ROW5">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="147"/>
</signal>
<signal name="ROW4">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="146"/>
</signal>
<signal name="ROW2">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="144"/>
</signal>
<signal name="ROW1">
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="143"/>
</signal>
<signal name="ROW0">
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="142"/>
</signal>
<signal name="COL6">
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="104"/>
</signal>
<signal name="COL5">
<contactref element="SV1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="101"/>
</signal>
<signal name="COL4">
<contactref element="SV1" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="100"/>
</signal>
<signal name="COL1">
<contactref element="SV1" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="97"/>
</signal>
<signal name="POT1_X">
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="X3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="POT1_Y">
<contactref element="U1" pad="40"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="J2_DOWN">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="117"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="J2_LEFT">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="139"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="J2_RIGHT">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="140"/>
<contactref element="X5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="J2_BUTTON">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="X5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="POT2_Y">
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="X5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="POT2_X">
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="X5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="J2_UP">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="118"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="82"/>
<contactref element="U1" pad="49"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="62"/>
<contactref element="U1" pad="72"/>
<contactref element="U1" pad="172"/>
<contactref element="U1" pad="91"/>
<contactref element="U1" pad="136"/>
<contactref element="U1" pad="149"/>
<contactref element="U1" pad="127"/>
<contactref element="U1" pad="103"/>
<contactref element="U1" pad="159"/>
<contactref element="U1" pad="114"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="23"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="23"/>
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="U3" pad="23"/>
<contactref element="U3" pad="24"/>
<contactref element="U4" pad="23"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="SV7" pad="11"/>
<contactref element="SV7" pad="12"/>
<contactref element="SV6" pad="11"/>
<contactref element="SV6" pad="12"/>
<contactref element="SV5" pad="11"/>
<contactref element="SV5" pad="12"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="SV9" pad="20"/>
<contactref element="SV9" pad="19"/>
<contactref element="U4" pad="24"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="G1" pad="+"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="COL7">
<contactref element="SV1" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="105"/>
</signal>
<signal name="COL2">
<contactref element="SV1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="98"/>
</signal>
<signal name="COL3">
<contactref element="SV1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="99"/>
</signal>
<signal name="COL0">
<contactref element="SV1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="96"/>
</signal>
<signal name="ROW7">
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="151"/>
</signal>
<signal name="C65_ROW8">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="69"/>
</signal>
<signal name="C65_REST">
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="C65_COL8">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="C65_ROW7">
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="68"/>
</signal>
<signal name="C65_ROW6">
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="C65_ROW5">
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="C65_ROW4">
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="C65_ROW3">
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="C65_ROW2">
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C65_ROW1">
<contactref element="SV2" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="170"/>
</signal>
<signal name="C65_ROW0">
<contactref element="SV2" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="169"/>
</signal>
<signal name="C65_COL7">
<contactref element="SV2" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="C65_COL6">
<contactref element="SV2" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="78"/>
</signal>
<signal name="C65_COL5">
<contactref element="SV2" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="77"/>
</signal>
<signal name="C65_COL4">
<contactref element="SV2" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="76"/>
</signal>
<signal name="C65_COL3">
<contactref element="SV2" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="75"/>
</signal>
<signal name="C65_COL2">
<contactref element="SV2" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="74"/>
</signal>
<signal name="C65_COL1">
<contactref element="SV2" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="73"/>
</signal>
<signal name="C65_COL0">
<contactref element="SV2" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="70"/>
</signal>
<signal name="C65_K1">
<contactref element="SV2" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="C65_K2">
<contactref element="SV2" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="POWER_LED">
<contactref element="SV2" pad="24"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FLOPPY_LED">
<contactref element="SV2" pad="25"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="J1_BUTTON">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="141"/>
<contactref element="X3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="J1_UP">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="54"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="J1_DOWN">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="55"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="J1_LEFT">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="115"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="J1_RIGHT">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="116"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ST_A0">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="ST_A1">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="ST_A2">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="ST_A3">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="ST_A4">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="ST_A5">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="ST_A6">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="ST_A7">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="ST_A8">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="U3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="ST_A9">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="U3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="ST_A10">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="U3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="ST_A11">
<contactref element="U1" pad="59"/>
<contactref element="U3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="ST_A12">
<contactref element="U1" pad="60"/>
<contactref element="U3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="ST_A13">
<contactref element="U1" pad="63"/>
<contactref element="U3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="ST_A14">
<contactref element="U1" pad="64"/>
<contactref element="U3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="ST_A15">
<contactref element="U1" pad="65"/>
<contactref element="U3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="81"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="125"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="166"/>
</signal>
<signal name="BOOT1">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA14">
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="137"/>
</signal>
<signal name="PA13">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="124"/>
</signal>
<signal name="ST_D0">
<contactref element="U1" pad="131"/>
<contactref element="U4" pad="21"/>
</signal>
<signal name="ST_D1">
<contactref element="U1" pad="132"/>
<contactref element="U4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="ST_D2">
<contactref element="U1" pad="133"/>
<contactref element="U4" pad="19"/>
</signal>
<signal name="ST_D3">
<contactref element="U1" pad="134"/>
<contactref element="U4" pad="18"/>
</signal>
<signal name="ST_D4">
<contactref element="U1" pad="173"/>
<contactref element="U4" pad="17"/>
</signal>
<signal name="ST_D5">
<contactref element="U1" pad="174"/>
<contactref element="U4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="ST_D6">
<contactref element="U1" pad="175"/>
<contactref element="U4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="ST_D7">
<contactref element="U1" pad="176"/>
<contactref element="U4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="C64_/RW">
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="130"/>
</signal>
<signal name="C64_/RESET">
<contactref element="SV3" pad="C"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="C64_02">
<contactref element="SV3" pad="E"/>
<contactref element="U1" pad="51"/>
</signal>
<signal name="C64_/IRQ">
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="129"/>
</signal>
<signal name="C64_BA">
<contactref element="SV3" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="C64_/NMI">
<contactref element="SV3" pad="D"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="83"/>
</signal>
<signal name="C64_A15">
<contactref element="SV3" pad="F"/>
<contactref element="U3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="C64_A14">
<contactref element="SV3" pad="H"/>
<contactref element="U3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="C64_/ROMH">
<contactref element="SV3" pad="B"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="87"/>
</signal>
<signal name="C64_A13">
<contactref element="SV3" pad="J"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="C64_A12">
<contactref element="SV3" pad="K"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="C64_A11">
<contactref element="SV3" pad="L"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="C64_A10">
<contactref element="SV3" pad="M"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="C64_A9">
<contactref element="SV3" pad="N"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="C64_A8">
<contactref element="SV3" pad="P"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="C64_A7">
<contactref element="SV3" pad="R"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="C64_A6">
<contactref element="SV3" pad="S"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="C64_A5">
<contactref element="SV3" pad="T"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="C64_A4">
<contactref element="SV3" pad="U"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="C64_A3">
<contactref element="SV3" pad="V"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="C64_A2">
<contactref element="SV3" pad="W"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="C64_A1">
<contactref element="SV3" pad="X"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="C64_A0">
<contactref element="SV3" pad="Y"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="C64_CLOCK">
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="C64_I/O1">
<contactref element="SV3" pad="7"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="C64_/GAME">
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="88"/>
</signal>
<signal name="C64_/EXROM">
<contactref element="SV3" pad="9"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="89"/>
</signal>
<signal name="C64_I/O2">
<contactref element="SV3" pad="10"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="84"/>
</signal>
<signal name="C64_/ROML">
<contactref element="SV3" pad="11"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="86"/>
</signal>
<signal name="C64_/DMA">
<contactref element="SV3" pad="13"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="128"/>
</signal>
<signal name="C64_D7">
<contactref element="SV3" pad="14"/>
<contactref element="U4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="C64_D6">
<contactref element="SV3" pad="15"/>
<contactref element="U4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="C64_D5">
<contactref element="SV3" pad="16"/>
<contactref element="U4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="C64_D4">
<contactref element="SV3" pad="17"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="C64_D3">
<contactref element="SV3" pad="18"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="C64_D2">
<contactref element="SV3" pad="19"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="C64_D1">
<contactref element="SV3" pad="20"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="C64_D0">
<contactref element="SV3" pad="21"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="SV9" pad="17"/>
<contactref element="SV9" pad="18"/>
</signal>
<signal name="/R_W_A0-7">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="56"/>
</signal>
<signal name="/R_W_A8-15">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="/R_W_D0-D7">
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="161"/>
</signal>
<signal name="JB7">
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="155"/>
</signal>
<signal name="JB8">
<contactref element="SV5" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="156"/>
</signal>
<signal name="JB9">
<contactref element="SV5" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="157"/>
</signal>
<signal name="JB10">
<contactref element="SV5" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="160"/>
</signal>
<signal name="JB1">
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="112"/>
</signal>
<signal name="JB2">
<contactref element="SV5" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="152"/>
</signal>
<signal name="JB3">
<contactref element="SV5" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="153"/>
</signal>
<signal name="JB4">
<contactref element="SV5" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="154"/>
</signal>
<signal name="JA7">
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="108"/>
</signal>
<signal name="JA8">
<contactref element="SV6" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="109"/>
</signal>
<signal name="JA9">
<contactref element="SV6" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="110"/>
</signal>
<signal name="JA10">
<contactref element="SV6" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="111"/>
</signal>
<signal name="JA1">
<contactref element="SV6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="66"/>
</signal>
<signal name="JA2">
<contactref element="SV6" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="67"/>
</signal>
<signal name="JA3">
<contactref element="SV6" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="106"/>
</signal>
<signal name="JA4">
<contactref element="SV6" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="107"/>
</signal>
<signal name="XADC1_N">
<contactref element="SV7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="167"/>
</signal>
<signal name="XADC2_N">
<contactref element="SV7" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="79"/>
</signal>
<signal name="XADC3_N">
<contactref element="SV7" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="92"/>
</signal>
<signal name="XADC4_N">
<contactref element="SV7" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="94"/>
</signal>
<signal name="XADC4_P">
<contactref element="SV7" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="95"/>
</signal>
<signal name="XADC3_P">
<contactref element="SV7" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="93"/>
</signal>
<signal name="XADC2_P">
<contactref element="SV7" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="80"/>
</signal>
<signal name="XADC1_P">
<contactref element="SV7" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="168"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="FDD_LED">
<contactref element="U1" pad="162"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWR_LED">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="163"/>
</signal>
<signal name="PH2">
<contactref element="SV9" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PH3">
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="SV9" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PI8">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="SV9" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PI9">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="SV9" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PI10">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="SV9" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PI11">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="SV9" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="U1" pad="53"/>
<contactref element="SV9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA8">
<contactref element="U1" pad="119"/>
<contactref element="SV9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA9">
<contactref element="U1" pad="120"/>
<contactref element="SV9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA10">
<contactref element="U1" pad="121"/>
<contactref element="SV9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="U1" pad="164"/>
<contactref element="SV9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="U1" pad="165"/>
<contactref element="SV9" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PA15">
<contactref element="U1" pad="138"/>
<contactref element="SV9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="USB_D_P">
<contactref element="SV8" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="123"/>
</signal>
<signal name="USB_D_N">
<contactref element="SV8" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="122"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="48"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U1" pad="171"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
