<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="83.82" y1="10.16" x2="86.36" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86.36" y1="10.16" x2="86.36" y2="45.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86.36" y1="45.71" x2="0" y2="45.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.71" x2="0" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.16" x2="2.54" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="10.16" x2="2.54" y2="1.778" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="1.778" x2="83.82" y2="1.778" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.82" y1="1.778" x2="83.82" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<text>A15</text>
<text>A14</text>
<text>A13</text>
<text>A12</text>
<text>A11</text>
<text>A10</text>
<text>A9</text>
<text>A8</text>
<text>A7</text>
<text>A6</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>AEN</text>
<text>RST</text>
<text>IRQ7</text>
<text>MR</text>
<text>CLK</text>
<text>IOW</text>
<text>IOR</text>
<text>MW</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>5V</text>
<text>G</text>
<text>5V</text>
<text>G</text>
<text>5V</text>
<text>G</text>
</plain>
<libraries>
<library name="scott">
<packages>
<package name="IBM8BIT_MINI">
</package>
<package name="SIP34">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-sil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in Single Inline Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SIL9">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ST1" library="scott" package="IBM8BIT_MINI" value=""/>
<element name="RN1" library="resistor-sil" package="SIL9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN2" library="resistor-sil" package="SIL9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN3" library="resistor-sil" package="SIL9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN4" library="resistor-sil" package="SIL9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN5" library="resistor-sil" package="SIL9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN6" library="resistor-sil" package="SIL9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN7" library="resistor-sil" package="SIL9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN8" library="resistor-sil" package="SIL9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN9" library="resistor-sil" package="SIL9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN10" library="resistor-sil" package="SIL9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN11" library="resistor-sil" package="SIL9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN12" library="resistor-sil" package="SIL9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN13" library="resistor-sil" package="SIL9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN14" library="resistor-sil" package="SIL9" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="scott" package="SIP34" value="RC2014-MIN"/>
</elements>
<signals>
<signal name="A0">
<contactref element="ST1" pad="A31"/>
<contactref element="RN1" pad="9"/>
<contactref element="RN2" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="ST1" pad="A30"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
<contactref element="RN2" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="ST1" pad="A29"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="ST1" pad="A28"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="ST1" pad="A27"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="ST1" pad="A26"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="ST1" pad="A25"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="ST1" pad="A24"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="ST1" pad="A23"/>
<contactref element="RN3" pad="9"/>
<contactref element="RN4" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="ST1" pad="A22"/>
<contactref element="RN3" pad="8"/>
<contactref element="RN4" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="ST1" pad="A21"/>
<contactref element="RN3" pad="7"/>
<contactref element="RN4" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="ST1" pad="A20"/>
<contactref element="RN3" pad="6"/>
<contactref element="RN4" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="ST1" pad="A19"/>
<contactref element="RN3" pad="5"/>
<contactref element="RN4" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="ST1" pad="A18"/>
<contactref element="RN3" pad="4"/>
<contactref element="RN4" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="ST1" pad="A17"/>
<contactref element="RN3" pad="3"/>
<contactref element="RN4" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="ST1" pad="A16"/>
<contactref element="RN3" pad="2"/>
<contactref element="RN4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="ST1" pad="A9"/>
<contactref element="RN5" pad="9"/>
<contactref element="RN6" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="ST1" pad="A8"/>
<contactref element="RN5" pad="8"/>
<contactref element="RN6" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="ST1" pad="A7"/>
<contactref element="RN5" pad="7"/>
<contactref element="RN6" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="ST1" pad="A6"/>
<contactref element="RN5" pad="6"/>
<contactref element="RN6" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="ST1" pad="A5"/>
<contactref element="RN5" pad="5"/>
<contactref element="RN6" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="ST1" pad="A4"/>
<contactref element="RN5" pad="4"/>
<contactref element="RN6" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="ST1" pad="A3"/>
<contactref element="RN5" pad="3"/>
<contactref element="RN6" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="ST1" pad="A2"/>
<contactref element="RN5" pad="2"/>
<contactref element="RN6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="A16">
<contactref element="ST1" pad="A15"/>
<contactref element="RN7" pad="9"/>
<contactref element="RN8" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A17">
<contactref element="ST1" pad="A14"/>
<contactref element="RN7" pad="8"/>
<contactref element="RN8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A18">
<contactref element="ST1" pad="A13"/>
<contactref element="RN7" pad="7"/>
<contactref element="RN8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A19">
<contactref element="ST1" pad="A12"/>
<contactref element="RN7" pad="6"/>
<contactref element="RN8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AEN">
<contactref element="ST1" pad="A11"/>
<contactref element="RN7" pad="5"/>
<contactref element="RN8" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="ST1" pad="A10"/>
<contactref element="RN7" pad="4"/>
<contactref element="RN8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="ST1" pad="A1"/>
<contactref element="RN7" pad="3"/>
<contactref element="RN8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="ST1" pad="B28"/>
<contactref element="RN9" pad="2"/>
<contactref element="RN10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="ST1" pad="B27"/>
<contactref element="RN9" pad="3"/>
<contactref element="RN10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="ST1" pad="B26"/>
<contactref element="RN9" pad="4"/>
<contactref element="RN10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="ST1" pad="B25"/>
<contactref element="RN9" pad="5"/>
<contactref element="RN10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="ST1" pad="B24"/>
<contactref element="RN9" pad="6"/>
<contactref element="RN10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="ST1" pad="B23"/>
<contactref element="RN9" pad="7"/>
<contactref element="RN10" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="ST1" pad="B22"/>
<contactref element="RN9" pad="8"/>
<contactref element="RN10" pad="8"/>
</signal>
<signal name="IRQ7">
<contactref element="ST1" pad="B21"/>
<contactref element="RN9" pad="9"/>
<contactref element="RN10" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="ST1" pad="B18"/>
<contactref element="RN11" pad="2"/>
<contactref element="RN12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="ST1" pad="B17"/>
<contactref element="RN11" pad="3"/>
<contactref element="RN12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="ST1" pad="B16"/>
<contactref element="RN11" pad="4"/>
<contactref element="RN12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="ST1" pad="B15"/>
<contactref element="RN11" pad="5"/>
<contactref element="RN12" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IOR">
<contactref element="ST1" pad="B14"/>
<contactref element="RN11" pad="6"/>
<contactref element="RN12" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="IOW">
<contactref element="ST1" pad="B13"/>
<contactref element="RN11" pad="7"/>
<contactref element="RN12" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="MEMR">
<contactref element="ST1" pad="B12"/>
<contactref element="RN11" pad="8"/>
<contactref element="RN12" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="MEMW">
<contactref element="ST1" pad="B11"/>
<contactref element="RN11" pad="9"/>
<contactref element="RN12" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="ST1" pad="B8"/>
<contactref element="RN13" pad="2"/>
<contactref element="RN14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="ST1" pad="B6"/>
<contactref element="RN13" pad="3"/>
<contactref element="RN14" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="ST1" pad="B4"/>
<contactref element="RN13" pad="4"/>
<contactref element="RN14" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="RN3" pad="1"/>
<contactref element="RN7" pad="1"/>
<contactref element="RN5" pad="1"/>
<contactref element="RN9" pad="1"/>
<contactref element="RN11" pad="1"/>
<contactref element="RN13" pad="1"/>
<contactref element="ST1" pad="B29"/>
<contactref element="ST1" pad="B3"/>
<contactref element="U$1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="RN6" pad="1"/>
<contactref element="RN8" pad="1"/>
<contactref element="RN4" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
<contactref element="RN10" pad="1"/>
<contactref element="RN12" pad="1"/>
<contactref element="RN14" pad="1"/>
<contactref element="ST1" pad="B31"/>
<contactref element="ST1" pad="B10"/>
<contactref element="ST1" pad="B1"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="ST1" pad="B30"/>
<contactref element="RN13" pad="6"/>
<contactref element="RN14" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="ST1" pad="B20"/>
<contactref element="RN13" pad="7"/>
<contactref element="RN14" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="ST1" pad="B19"/>
<contactref element="RN13" pad="8"/>
<contactref element="RN14" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="ST1" pad="B2"/>
<contactref element="RN13" pad="5"/>
<contactref element="RN14" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
