<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="67.31" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="26.67" x2="2.54" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="24.13" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="24.13" x2="2.54" y2="26.67" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="67.31" y1="26.67" x2="69.85" y2="24.13" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="69.85" y1="2.54" x2="67.31" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="69.85" y1="2.54" x2="69.85" y2="24.13" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="2.2606"/>
<hole x="2.54" y="24.13" drill="2.2606"/>
<hole x="67.31" y="24.13" drill="2.2606"/>
<hole x="67.31" y="2.54" drill="2.2606"/>
<text>2 Stage TIA
Joel Rutkowski
12/21/21</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>Input</text>
<text>Output</text>
</plain>
<libraries>
<library name="TIA">
<packages>
<package name="1206_LARGE">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0805_LARGE">
</package>
<package name="RGT_ANG_BNC">
</package>
<package name="2X3HEADER">
</package>
<package name="3POS_JST">
</package>
<package name="SOIC8">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="TIA" package="1206_LARGE" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="TIA" package="0805_LARGE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="TIA" package="1206_LARGE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="TIA" package="1206_LARGE" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="TIA" package="1206_LARGE" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="TIA" package="0805_LARGE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="TIA" package="0805_LARGE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="TIA" package="0805_LARGE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="TIA" package="0805_LARGE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="TIA" package="0805_LARGE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="TIA" package="RGT_ANG_BNC" value="BNC-CONNECTOR">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="TIA" package="RGT_ANG_BNC" value="BNC-CONNECTOR">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="TIA" package="2X3HEADER" value=""/>
<element name="J4" library="TIA" package="2X3HEADER" value=""/>
<element name="J5" library="TIA" package="3POS_JST" value=""/>
<element name="R1" library="TIA" package="1206_LARGE" value="10">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="TIA" package="0805_LARGE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="TIA" package="0805_LARGE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="TIA" package="1206_LARGE" value="10">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="TIA" package="1206_LARGE" value="10">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="TIA" package="1206_LARGE" value="10">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="TIA" package="1206_LARGE" value="200">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="TIA" package="1206_LARGE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="TIA" package="1206_LARGE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="TIA" package="1206_LARGE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="TIA" package="0805_LARGE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="TIA" package="SOIC8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="TIA" package="SOIC8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
<contactref element="J1" pad="GND"/>
<contactref element="J2" pad="GND"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P12V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N12V">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="SIG"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="SIG"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
