<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8.89" y1="43.18" x2="46.99" y2="43.18" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="46.99" y1="43.18" x2="49.53" y2="40.64" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="49.53" y1="40.64" x2="49.53" y2="7.62" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="49.53" y1="7.62" x2="46.99" y2="5.08" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="46.99" y1="5.08" x2="8.89" y2="5.08" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="5.08" x2="6.35" y2="7.62" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="6.35" y1="7.62" x2="6.35" y2="40.64" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="40.64" x2="8.89" y2="43.18" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<text>FTDI</text>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>WBC Camera Fixture</text>
<text>20160729</text>
<text>JRS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="GND_PIN" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3V3_PIN" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TX_PIN" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX_PIN" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="GND_PIN" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V3.3">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="3V3_PIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="TX_PIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="RX_PIN" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
