<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="43.393865625" y1="144.4970875" x2="43.3" y2="170.41" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="43.3" y1="170.41" x2="146.295" y2="170.41" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="146.295" y1="170.41" x2="146.388865625" y2="144.4970875" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="146.388865625" y1="144.4970875" x2="43.393865625" y2="144.4970875" width="0.4064" layer="20"/>
<text>PSU</text>
<text>FLOPPY</text>
<text>R1</text>
<text>JP1</text>
<text>74LS157</text>
<hole x="53.01" y="166.9" drill="3.6"/>
<hole x="123.01" y="166.9" drill="3.6"/>
<text>4.7k</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>A2000 Floppy Selector</text>
<text>http://blog.system11.org</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-3m">
<description>&lt;b&gt;3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PCMCIA-CompactFlash Connectors&lt;p&gt;
Zero Insertion Force Socked&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PAK100/2500-34">
<description>&lt;b&gt;3M (TM) Pak 100 4-Wall Header&lt;/b&gt; Straight&lt;p&gt;
Source: 3M</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ref-packages">
<description>&lt;b&gt;Reference Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="0207/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 15mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Floppy-connectors">
<packages>
<package name="IANS_FLOPPYPOWER__RA">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="FLOPPY" library="con-3m" package="PAK100/2500-34" value=""/>
<element name="AMIGA" library="con-3m" package="PAK100/2500-34" value=""/>
<element name="74LS157" library="74xx-eu" package="DIL16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="ref-packages" package="0207/15" value="4.7k"/>
<element name="J1" library="pinhead" package="1X02/90" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$1" library="Floppy-connectors" package="IANS_FLOPPYPOWER__RA" value=""/>
<element name="E$2" library="Floppy-connectors" package="IANS_FLOPPYPOWER__RA" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$15">
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="FLOPPY" pad="2"/>
<contactref element="AMIGA" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="FLOPPY" pad="34"/>
<contactref element="AMIGA" pad="34"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="FLOPPY" pad="32"/>
<contactref element="AMIGA" pad="32"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="FLOPPY" pad="30"/>
<contactref element="AMIGA" pad="30"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="FLOPPY" pad="28"/>
<contactref element="AMIGA" pad="28"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="FLOPPY" pad="26"/>
<contactref element="AMIGA" pad="26"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="FLOPPY" pad="24"/>
<contactref element="AMIGA" pad="24"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="FLOPPY" pad="22"/>
<contactref element="AMIGA" pad="22"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="FLOPPY" pad="20"/>
<contactref element="AMIGA" pad="20"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="FLOPPY" pad="18"/>
<contactref element="AMIGA" pad="18"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="FLOPPY" pad="8"/>
<contactref element="AMIGA" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="FLOPPY" pad="14"/>
<contactref element="AMIGA" pad="14"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="FLOPPY" pad="16"/>
<contactref element="AMIGA" pad="16"/>
</signal>
<signal name="I_SEL1">
<contactref element="AMIGA" pad="12"/>
<contactref element="74LS157" pad="2"/>
<contactref element="74LS157" pad="6"/>
</signal>
<signal name="I_SEL0">
<contactref element="AMIGA" pad="10"/>
<contactref element="74LS157" pad="3"/>
<contactref element="74LS157" pad="5"/>
</signal>
<signal name="I_INUSE0">
<contactref element="AMIGA" pad="6"/>
<contactref element="74LS157" pad="10"/>
</signal>
<signal name="I_INUSE1">
<contactref element="74LS157" pad="13"/>
<contactref element="AMIGA" pad="4"/>
<contactref element="74LS157" pad="11"/>
</signal>
<signal name="O_SEL0">
<contactref element="FLOPPY" pad="10"/>
<contactref element="74LS157" pad="4"/>
</signal>
<signal name="O_SEL1">
<contactref element="74LS157" pad="7"/>
<contactref element="FLOPPY" pad="12"/>
</signal>
<signal name="O_INUSE0">
<contactref element="74LS157" pad="9"/>
<contactref element="FLOPPY" pad="6"/>
</signal>
<signal name="O_INUSE1">
<contactref element="74LS157" pad="12"/>
<contactref element="FLOPPY" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="E$2" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/S">
<contactref element="74LS157" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="74LS157" pad="16"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="E$2" pad="4"/>
<contactref element="E$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="74LS157" pad="8"/>
<contactref element="E$1" pad="2"/>
<contactref element="E$1" pad="3"/>
<contactref element="AMIGA" pad="1"/>
<contactref element="AMIGA" pad="5"/>
<contactref element="AMIGA" pad="33"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="E$2" pad="3"/>
<contactref element="E$2" pad="2"/>
<contactref element="FLOPPY" pad="1"/>
<contactref element="FLOPPY" pad="5"/>
<contactref element="FLOPPY" pad="33"/>
<contactref element="74LS157" pad="15"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
