<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.54" y1="0" x2="35.54" y2="55.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.54" y1="55.55" x2="0" y2="55.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+24V 0V SCTL PCTL</text>
<text>SOL- SOL+ PMP- PMP+</text>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="3"/>
<hole x="31.75" y="3.81" drill="3"/>
<hole x="3.81" y="52.07" drill="3"/>
<hole x="31.75" y="52.07" drill="3"/>
<text>Liteplacer FET Board
Copyright: Jetty, 2017
License: MIT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Jetty">
<packages>
<package name="TO252">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-508">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.08 mm&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;pho508a.lbr
&lt;li&gt;pho508b.lbr
&lt;li&gt;pho508c.lbr
&lt;li&gt;pho508d.lbr
&lt;li&gt;pho508e.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MKDSN1,5/2-5,08">
<description>&lt;b&gt;MKDSN 1,5/ 2-5,08&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 13,5 A&lt;br&gt;
Nennspannung: 250 V&lt;br&gt;
Rastermaß: 5,08 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 2&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Montage: Löten&lt;br&gt;
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °&lt;br&gt;
Artikelnummer: 1729128&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1729128.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="Jetty" package="TO252" value="STD30N-F06L">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="Jetty" package="TO252" value="STD30N-F06L">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/2-5,08" value="1729128">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/2-5,08" value="1729128">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X3" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/2-5,08" value="1729128">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X4" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/2-5,08" value="1729128">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="0V">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SOLENOID_NEG">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PUMP_NEG">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PUMP_CONTROL">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SOLENOID_CONTROL">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
