<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>GND
</text>
<text>4
</text>
<text>3
</text>
<text>2
</text>
<text>1
</text>
<text>VCC</text>
<text>Four Fader rev0.2</text>
<text>John Park 2019</text>
<wire x1="16.891" y1="43.942" x2="18.669" y2="43.942" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="18.669" y1="43.942" x2="18.669" y2="6.858" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="18.669" y1="6.858" x2="16.891" y2="6.858" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="16.891" y1="6.858" x2="16.891" y2="43.942" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="26.289" y1="43.942" x2="28.067" y2="43.942" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="28.067" y1="43.942" x2="28.067" y2="6.858" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="28.067" y1="6.858" x2="26.289" y2="6.858" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="26.289" y1="6.858" x2="26.289" y2="43.942" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="43.942" x2="37.338" y2="43.942" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="37.338" y1="43.942" x2="37.338" y2="6.858" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="37.338" y1="6.858" x2="35.56" y2="6.858" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="6.858" x2="35.56" y2="43.942" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="44.831" y1="43.942" x2="46.609" y2="43.942" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="46.609" y1="43.942" x2="46.609" y2="6.858" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="46.609" y1="6.858" x2="44.831" y2="6.858" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="44.831" y1="6.858" x2="44.831" y2="43.942" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="54.61" y1="48.895" x2="54.61" y2="2.794" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.61" y1="2.794" x2="53.975" y2="2.159" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="53.975" y1="2.159" x2="13.208" y2="2.159" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.208" y1="2.159" x2="12.573" y2="2.794" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="12.573" y1="2.794" x2="12.573" y2="48.895" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.573" y1="48.895" x2="13.208" y2="49.53" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="13.208" y1="49.53" x2="53.975" y2="49.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.975" y1="49.53" x2="54.61" y2="48.895" width="0" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="SLIDEPOT-45REV2">
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1" library="adafruit" package="SLIDEPOT-45REV2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2" library="adafruit" package="SLIDEPOT-45REV2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3" library="adafruit" package="SLIDEPOT-45REV2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4" library="adafruit" package="SLIDEPOT-45REV2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="1" pad="C"/>
<contactref element="2" pad="C"/>
<contactref element="3" pad="C"/>
<contactref element="4" pad="C"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="1" pad="A"/>
<contactref element="2" pad="A"/>
<contactref element="3" pad="A"/>
<contactref element="4" pad="A"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="1" pad="B"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="2" pad="B"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="3" pad="B"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="4" pad="B"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
