<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="82.22" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="82.22" y1="20.32" x2="82.22" y2="62.22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="82.22" y1="62.22" x2="0" y2="62.22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="62.22" x2="0" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="885012208112">
<description>&lt;Multilayer Ceramic Chip Capacitor WCAP-CSGP Series 1206 10000pF X7R1206103K100DFCT10000&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAPC3216X90N">
<description>&lt;b&gt;1206;3.2x1.6x0.8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TAJB105M035RNJ">
<description>&lt;Capacitor Tantalum 1uF SMD 35V TR AVX 1uF Solid Electrolytic Electrolytic Capacitor, 35 V dc +/-20%, TAJ Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAPPM3528X210N">
<description>&lt;b&gt;CASE B&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Diode">
<description>&lt;B&gt;PN Junction, BridgeRectifier, Zener, Schottky, Switching</description>
<packages>
<package name="SOD3715X135">
<description>SOD, 3.70 mm span, 2.70 X 1.55 X 1.35 mm body
&lt;p&gt;SOD package with 3.70 mm span with body size 2.70 X 1.55 X 1.35 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="GF1B-E3_5CA">
<description>&lt;Vishay 100V 1A, Silicon Junction Diode, 2-Pin DO-214BA GF1B-E3/5CA&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIOM5426X300N">
<description>&lt;b&gt;DO-214BA (GF1)_1---&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RS1B-E3_61T">
<description>&lt;Rectifiers 1.0 Amp 100V 150ns&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIOM5127X229N">
<description>&lt;b&gt;B240A-E3/61T&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="09-48-1054">
<description>&lt;Headers &amp; Wire Housings 3.96MM BOARD CONN RA 5POS TIN&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="09481054">
<description>&lt;b&gt;09-48-1054-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PE-51686NL">
<description>&lt;Current Transformers THT Current Sense 5000uH 50Ohms&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PE51686NL">
<description>&lt;b&gt;PE-51686NL-2&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="HSMH-H150">
<description>&lt;Red 639nm LED Indication - Discrete 2.1V&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HSMHH150">
<description>&lt;b&gt;3.2 mm x 1.6 mm x 1.2mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MMBT4401-TP">
<description>&lt;Small Signal Bipolar Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT95P237X125-3N">
<description>&lt;b&gt;MMBT4401-TP&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CRCW12061K00JNEAC">
<description>&lt;Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 1Kohms 5% Commercial Use&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RESC3216X60N">
<description>&lt;b&gt;CRCW1206&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CRCW120610K0JNEAC">
<description>&lt;Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 10Kohms 5% Commercial Use&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RESC3216X60N">
<description>&lt;b&gt;CRCW1206&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CRCW12061M00JNEAC">
<description>&lt;Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 1Mohms 5% Commercial Use&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RESC3216X60N">
<description>&lt;b&gt;CRCW1206&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CRCW1206220KJNEA">
<description>&lt;RESISTOR, 1206 220K Ohms +/-5% 0.25W&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RESC3216X60N">
<description>&lt;b&gt;CRCW1206&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CRCW1206100KJNEAC">
<description>&lt;Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 100Kohms 5% Commercial Use&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RESC3216X60N">
<description>&lt;b&gt;CRCW1206&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CRCW12063M30JNEA">
<description>&lt;RESISTOR, 1206 3.3M Ohms +/-5% 0.25W&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RESC3216X60N">
<description>&lt;b&gt;CRCW1206&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LM324N">
<description>&lt;OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas Instruments LM324N, Quad Op Amp, 1.2MHz, 5-28 V, 14-Pin PDIP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIP794W56P254L1905H533Q14N">
<description>&lt;b&gt;NFF0014A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PT15NH05-103A2020-S">
<description>&lt;Trimmer Resistors - Through Hole 10K ohm +/-20%&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PT15H05">
<description>&lt;b&gt;PT15H05&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="885012208112" package="CAPC3216X90N" value="885012208112">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Multilayer Ceramic Chip Capacitor WCAP-CSGP Series 1206 10000pF X7R1206103K100DFCT10000"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.9mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Wurth Elektronik"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="885012208112"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="710-885012208112"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Wurth-Elektronik/885012208112?qs=MLItCLRbWsy%2FYdqOcuhH5A%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="TAJB105M035RNJ" package="CAPPM3528X210N" value="TAJB105M035RNJ">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Capacitor Tantalum 1uF SMD 35V TR AVX 1uF Solid Electrolytic Electrolytic Capacitor, 35 V dc +/-20%, TAJ Series"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2.1mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="AVX"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TAJB105M035RNJ"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="581-TAJB105M035R"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=581-TAJB105M035R"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="TAJB105M035RNJ" package="CAPPM3528X210N" value="TAJB105M035RNJ">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Capacitor Tantalum 1uF SMD 35V TR AVX 1uF Solid Electrolytic Electrolytic Capacitor, 35 V dc +/-20%, TAJ Series"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2.1mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="AVX"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TAJB105M035RNJ"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="581-TAJB105M035R"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=581-TAJB105M035R"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="TAJB105M035RNJ" package="CAPPM3528X210N" value="TAJB105M035RNJ">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Capacitor Tantalum 1uF SMD 35V TR AVX 1uF Solid Electrolytic Electrolytic Capacitor, 35 V dc +/-20%, TAJ Series"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2.1mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="AVX"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TAJB105M035RNJ"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="581-TAJB105M035R"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=581-TAJB105M035R"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="Diode" package="SOD3715X135" value="1N4148W">
<attribute name="CATEGORY" value="Diode"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="DIODE GEN PURP 100V 300MA SOD123 "/>
<attribute name="FORWARD_CURRENT" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Diodes Incorporated"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="REVERSE_VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Rectifier"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
</element>
<element name="D2" library="GF1B-E3_5CA" package="DIOM5426X300N" value="GF1B-E3_5CA">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Vishay 100V 1A, Silicon Junction Diode, 2-Pin DO-214BA GF1B-E3/5CA"/>
<attribute name="HEIGHT" value="3mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GF1B-E3/5CA"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="625-GF1B-E3/5CA"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-General-Semiconductor/GF1B-E3-5CA?qs=nHKQP18abP9O6%2FesHTQlpA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="RS1B-E3_61T" package="DIOM5127X229N" value="RS1B-E3_61T">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Rectifiers 1.0 Amp 100V 150ns"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2.29mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="RS1B-E3/61T"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="625-RS1B-E3"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-General-Semiconductor/RS1B-E3-61T?qs=lBalI7KQBwoBBP%252BPCzHo2A%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="09-48-1054" package="09481054" value="09-48-1054">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Headers &amp; Wire Housings 3.96MM BOARD CONN RA 5POS TIN"/>
<attribute name="HEIGHT" value="12.17mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Molex"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="09-48-1054"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="538-09-48-1054"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Molex/09-48-1054?qs=naUSJSqnqcLTt2tOKFjpcA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="PE-51686NL" package="PE51686NL" value="PE-51686NL">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Current Transformers THT Current Sense 5000uH 50Ohms"/>
<attribute name="HEIGHT" value="20.32mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Pulse Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="PE-51686NL"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="673-PE-51686NL"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Pulse-Electronics/PE-51686NL?qs=bQqEcw2qv2TSHam%252BUJmgFg%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="HSMH-H150" package="HSMHH150" value="HSMH-H150">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Red 639nm LED Indication - Discrete 2.1V"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.2mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Avago Technologies"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="HSMH-H150"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,54/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,54/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="MMBT4401-TP" package="SOT95P237X125-3N" value="MMBT4401-TP">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Small Signal Bipolar Transistors"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.25mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="MCC"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="MMBT4401-TP"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="833-MMBT4401-TP"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Micro-Commercial-Components-MCC/MMBT4401-TP?qs=KFo7JewZbUGY6H79cwT0fQ%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="CRCW12061K00JNEAC" package="RESC3216X60N" value="CRCW12061K00JNEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 1Kohms 5% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW12061K00JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW12061K00JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW12061K00JNEAC?qs=E3Y5ESvWgWPIcSNZLfmhag%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="CRCW12061K00JNEAC" package="RESC3216X60N" value="CRCW12061K00JNEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 1Kohms 5% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW12061K00JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW12061K00JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW12061K00JNEAC?qs=E3Y5ESvWgWPIcSNZLfmhag%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="CRCW120610K0JNEAC" package="RESC3216X60N" value="CRCW120610K0JNEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 10Kohms 5% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW120610K0JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW120610K0JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW120610K0JNEAC?qs=E3Y5ESvWgWMDF4Y9DPVm9A%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="CRCW120610K0JNEAC" package="RESC3216X60N" value="CRCW120610K0JNEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 10Kohms 5% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW120610K0JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW120610K0JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW120610K0JNEAC?qs=E3Y5ESvWgWMDF4Y9DPVm9A%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="CRCW12061M00JNEAC" package="RESC3216X60N" value="CRCW12061M00JNEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 1Mohms 5% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW12061M00JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW12061M00JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW12061M00JNEAC?qs=E3Y5ESvWgWNUDBOOlGfzOw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="CRCW12061K00JNEAC" package="RESC3216X60N" value="CRCW12061K00JNEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 1Kohms 5% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW12061K00JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW12061K00JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW12061K00JNEAC?qs=E3Y5ESvWgWPIcSNZLfmhag%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="CRCW1206220KJNEA" package="RESC3216X60N" value="CRCW1206220KJNEA">
<attribute name="DESCRIPTION" value="RESISTOR, 1206 220K Ohms +/-5% 0.25W"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW1206220KJNEA"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="CRCW1206100KJNEAC" package="RESC3216X60N" value="CRCW1206100KJNEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 100Kohms 5% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW1206100KJNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW1206100KJNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW1206100KJNEAC?qs=E3Y5ESvWgWNASaYBgSc3Qw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="CRCW1206100KJNEAC" package="RESC3216X60N" value="CRCW1206100KJNEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 100Kohms 5% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW1206100KJNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW1206100KJNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW1206100KJNEAC?qs=E3Y5ESvWgWNASaYBgSc3Qw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="CRCW1206100KJNEAC" package="RESC3216X60N" value="CRCW1206100KJNEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 100Kohms 5% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW1206100KJNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW1206100KJNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW1206100KJNEAC?qs=E3Y5ESvWgWNASaYBgSc3Qw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="CRCW120610K0JNEAC" package="RESC3216X60N" value="CRCW120610K0JNEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 10Kohms 5% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW120610K0JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW120610K0JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW120610K0JNEAC?qs=E3Y5ESvWgWMDF4Y9DPVm9A%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="CRCW12063M30JNEA" package="RESC3216X60N" value="CRCW12063M30JNEA">
<attribute name="DESCRIPTION" value="RESISTOR, 1206 3.3M Ohms +/-5% 0.25W"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW12063M30JNEA"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW1206J-3.3M-E3"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW12063M30JNEA?qs=iDmGvCT5YjzWW4CGzpKGqQ%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="CRCW12061K00JNEAC" package="RESC3216X60N" value="CRCW12061K00JNEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 1Kohms 5% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW12061K00JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW12061K00JNEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW12061K00JNEAC?qs=E3Y5ESvWgWPIcSNZLfmhag%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="LM324N" package="DIP794W56P254L1905H533Q14N" value="LM324N">
<attribute name="DESCRIPTION" value="OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas Instruments LM324N, Quad Op Amp, 1.2MHz, 5-28 V, 14-Pin PDIP"/>
<attribute name="HEIGHT" value="5.334mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LM324N"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="595-LM324N"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/LM324N?qs=VolsR0DjNPqtt3qB38bTqw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VR1" library="PT15NH05-103A2020-S" package="PT15H05" value="PT15NH05-103A2020-S">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Trimmer Resistors - Through Hole 10K ohm +/-20%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="PIHER"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="PT15NH05-103A2020-S"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="531-PT15NH05103A20S"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Amphenol-Piher/PT15NH05-103A2020-S/?qs=wUXugUrL1qz20cnvtzdCJA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="2,8" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="TRACKCOM">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TRACK">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="VR1" pad="2"/>
<contactref element="VR1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="12VDC">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VOUT">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="VR1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
