<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="49.53" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="1.27" x2="50.8" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.53" y1="19.05" x2="1.27" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<text>FREESTOMPBOXES.ORG // KNUCKLEHEAD.DK</text>
<text>DEAR SEPPUKU FX,
THIS IS HOW YOU COULD
HAVE DONE YOUR
FUZZ OVERLOADER
PCB... XOXO</text>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="1.27" y2="19.05" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="49.53" y1="0" x2="50.8" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="49.53" y1="19.05" x2="50.8" y2="17.78" width="0" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="resistors">
<description>Standard 0703 resistor</description>
<packages>
<package name="0703">
<description>Standard 0703 resistor</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="supply">
<description>Supply Symbols</description>
<packages>
<package name="OCTOGON">
<description>&lt;b&gt;Octogonal Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 1 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-electro">
<description>Capacitors, Polar Electrolytic, Radial</description>
<packages>
<package name="050_020">
<description>5mm diameter, 2 mm lead spacing</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-box">
<description>&lt;b&gt;WIMA Capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C5B3">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 7.5 x 3 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="C5B3.5">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 7.5 x 4 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<description>16mm PCB mount Potentiometers</description>
<packages>
<package name="16MM-OCTA">
</package>
</packages>
</library>
<library name="trans-npn">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="trans-npn" package="TO92" value="2N5088">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="trans-npn" package="TO92" value="2N5088"/>
<element name="Q3" library="trans-npn" package="TO92" value="2N5088"/>
<element name="Q4" library="trans-npn" package="TO92" value="2N5088"/>
<element name="R2" library="resistors" package="0703" value="10R"/>
<element name="IN" library="supply" package="OCTOGON" value="IN"/>
<element name="OUT" library="supply" package="OCTOGON" value="OUT"/>
<element name="9V" library="supply" package="OCTOGON" value="9V"/>
<element name="0V" library="supply" package="OCTOGON" value="0V"/>
<element name="C1" library="caps-electro" package="050_020" value="100µ"/>
<element name="C3" library="caps-box" package="C5B3.5" value="180n"/>
<element name="C2" library="caps-box" package="C5B3" value="3n3"/>
<element name="R1" library="resistors" package="0703" value="1M"/>
<element name="R3" library="resistors" package="0703" value="2M2"/>
<element name="R4" library="resistors" package="0703" value="100K"/>
<element name="C4" library="caps-box" package="C5B3.5" value="180n"/>
<element name="R5" library="resistors" package="0703" value="100K"/>
<element name="R6" library="resistors" package="0703" value="100K"/>
<element name="C5" library="caps-box" package="C5B3.5" value="100n"/>
<element name="R7" library="resistors" package="0703" value="22K"/>
<element name="R8" library="resistors" package="0703" value="2K7"/>
<element name="C6" library="caps-electro" package="050_020" value="47µ"/>
<element name="R9" library="resistors" package="0703" value="3K9"/>
<element name="C7" library="caps-electro" package="050_020" value="2µ2"/>
<element name="TEXTURE" library="potentiometers" package="16MM-OCTA" value="B500K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="caps-electro" package="050_020" value="1µ"/>
<element name="VOLUME" library="potentiometers" package="16MM-OCTA" value="A100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="resistors" package="0703" value="1M"/>
<element name="R11" library="resistors" package="0703" value="1K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="0V" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="VOLUME" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="9V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VA">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="TEXTURE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="TEXTURE" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="VOLUME" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="TEXTURE" pad="2"/>
<contactref element="VOLUME" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
