<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="19.05" y1="27.94" x2="34.27" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.27" y1="27.94" x2="34.29" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.29" y1="35.56" x2="33.3645875" y2="36.4854125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.3645875" y1="36.4854125" x2="33.3645875" y2="42.8362375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.3645875" y1="42.8362375" x2="33.02" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="43.18" x2="31.75" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="43.18" x2="21.59" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="43.18" x2="20.32" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="43.18" x2="19.948025" y2="42.808025" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.948025" y1="42.808025" x2="19.948025" y2="36.458025" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.948025" y1="36.458025" x2="19.05" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="35.56" x2="19.05" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>18</text>
<text>26</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-hirose">
<description>&lt;b&gt;Hirose Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.hirose.co.jp&lt;p&gt;
Include : &lt;br&gt;
con-hirose-df12d(3.0)60dp0.5v80.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;
con-hirose.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="FH12-08S-1SH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-hirose" package="FH12-08S-1SH" value="FH12-08S-1SH">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D/C">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
