<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="47.498" x2="29.718" y2="47.498" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="29.718" y1="47.498" x2="29.718" y2="19.304" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="29.718" y1="19.304" x2="5.08" y2="19.304" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="19.304" x2="5.08" y2="47.498" width="0.4064" layer="20"/>
<text>TO SCALER</text>
<text>FROM ARCADE</text>
<text>+V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 14&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2081">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 8 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="linear" package="SO14" value="LM324D"/>
<element name="IC2" library="linear" package="SO08" value="LM358D"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="X4" library="con-molex" package="22-23-2081" value="22-23-2081">
<attribute name="MPN" value="22-23-2081"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01C7592"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1756826"/>
</element>
<element name="X5" library="con-molex" package="22-23-2081" value="22-23-2081">
<attribute name="MPN" value="22-23-2081"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01C7592"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1756826"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="X4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="X4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="X4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="7"/>
<contactref element="X5" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="X5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X5" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X5" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
