<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="40.64" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="0" x2="40.64" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="26.67" x2="0" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26.67" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Gnd</text>
<text>+12V</text>
<text>+5V</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>!RST</text>
<text>Gnd</text>
<text>A1</text>
<text>Test</text>
<text>LED3</text>
<text>LED2</text>
<text>LED1</text>
<text>Gnd</text>
<text>A0</text>
<text>Gnd</text>
<text>!WR</text>
<text>Gnd</text>
<text>!RD</text>
<text>Gnd</text>
<text>Gnd</text>
<text>Gnd</text>
<text>Gnd</text>
<text>Gnd</text>
<text>!Int</text>
<text>+12V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="my_conn">
<packages>
<package name="HIROSE-FX2-32S-1.27SVL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="my_conn" package="HIROSE-FX2-32S-1.27SVL" value="HIROSE-FX2-32SMT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="U$1" pad="31"/>
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="U$1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="30"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
