<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="106.152" y1="88.316" x2="21.844" y2="88.316" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.844" y1="88.316" x2="21.844" y2="75.692" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.036" y1="64.516" x2="34.036" y2="56.388" width="0" layer="20"/>
<wire x1="93.472" y1="64.008" x2="93.472" y2="56.896" width="0" layer="20"/>
<wire x1="93.472" y1="56.896" x2="34.036" y2="56.388" width="0" layer="20"/>
<text>32</text>
<text>1</text>
<text>CLK</text>
<text>VCC</text>
<text>~WR</text>
<text>~RD</text>
<text>~CS</text>
<text>AD0</text>
<text>AD1</text>
<text>AD2</text>
<text>AD3</text>
<text>AD4</text>
<text>AD5</text>
<text>AD6</text>
<text>AD7</text>
<text>AD8</text>
<text>AD9</text>
<text>AD10</text>
<text>AD11</text>
<text>AD12</text>
<text>AD13</text>
<text>AD14</text>
<text>AD15</text>
<text>A16</text>
<text>A17</text>
<text>A18</text>
<text>A19</text>
<text>A20</text>
<text>A21</text>
<text>A22</text>
<text>A23</text>
<text>~CS2</text>
<text>IRQ</text>
<text>GND</text>
<wire x1="106.172" y1="88.316" x2="106.172" y2="75.184" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.844" y1="75.692" x2="34.036" y2="64.516" width="0" layer="20"/>
<wire x1="106.172" y1="75.184" x2="93.472" y2="64.008" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="alex">
<packages>
<package name="GB_CART_1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X30">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$3" library="alex" package="GB_CART_1" value="GB_CART1"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X30" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="CLK">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U$3" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U$3" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U$3" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_IN">
<contactref element="U$3" pad="31"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="U$3" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="U$3" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="U$3" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="U$3" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="U$3" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="U$3" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="U$3" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="U$3" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="U$3" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="U$3" pad="21"/>
<contactref element="JP1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$3" pad="29"/>
<contactref element="JP1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="28"/>
<contactref element="JP1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$3" pad="27"/>
<contactref element="JP1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$3" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$3" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$3" pad="24"/>
<contactref element="JP1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$3" pad="23"/>
<contactref element="JP1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$3" pad="22"/>
<contactref element="JP1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$3" pad="30"/>
<contactref element="JP1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$3" pad="32"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
