<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="19.685" x2="0" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="0.635" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="14.605" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.605" y1="0" x2="15.24" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="0.635" x2="15.24" y2="19.685" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="19.685" x2="14.605" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.605" y1="20.32" x2="0.635" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="20.32" x2="0" y2="19.685" width="0" layer="20"/>
<text>TSSOP-16</text>
<text>1</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>16</text>
<text>Saint
Gimp</text>
<text>16</text>
<text>9</text>
<text>1</text>
<text>8</text>
<text>SO-16</text>
<text>Saint
Gimp</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SaintGimp">
<description>&lt;b&gt;Saint Gimp's Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by saintgimp@hotmail.com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSSOP-16">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 16&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
<package name="1X08">
</package>
<package name="SO-16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="SaintGimp" package="TSSOP-16" value="GENERIC-16-TSSOP"/>
<element name="J1" library="SaintGimp" package="1X08" value="PINHD-1X8"/>
<element name="J2" library="SaintGimp" package="1X08" value="PINHD-1X8"/>
<element name="IC2" library="SaintGimp" package="SO-16" value="GENERIC-16-SO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
