<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2.54" y1="12.7" x2="19.05" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="12.7" x2="19.05" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="25.4" x2="-2.54" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.54" y1="25.4" x2="-2.54" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C3216">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ALS31313KLEATR-JOY">
<description>&lt;Automotive 3D Linear Hall-Effect Sensor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="A1162LLETRT">
<description>&lt;b&gt;Package LE, 8-Pin eTSSOP&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232021_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C3216" value="0.1 muF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="ALS31313KLEATR-JOY" package="A1162LLETRT" value="ALS31313KLEATR-JOY">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value="ALS31313KLEATR-JOY"/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value="https://www.arrow.com/en/products/als31313kleatr-joy/allegro-microsystems?region=nac"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Automotive 3D Linear Hall-Effect Sensor"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.1mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Allegro Microsystems"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ALS31313KLEATR-JOY"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="250-31313KLEATRJOY"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Allegro-MicroSystems/ALS31313KLEATR-JOY?qs=pUKx8fyJudAZW2bv6bKtxw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
