<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="49.784" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="59.182" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="59.182" y1="0" x2="59.182" y2="49.784" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="59.182" y1="49.784" x2="42.9514" y2="49.784" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="42.9514" y1="49.784" x2="42.9514" y2="65.024" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="42.9514" y1="65.024" x2="16.2306" y2="65.024" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="16.2306" y1="65.024" x2="16.2306" y2="49.784" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="16.2306" y1="49.784" x2="0" y2="49.784" width="0.1524" layer="20"/>
<hole x="5.08" y="44.704" drill="2.6924" locked="yes"/>
<hole x="54.102" y="44.704" drill="2.6924" locked="yes"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="2.6924" locked="yes"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SD2">
<packages>
<package name="NF24L01+">
</package>
<package name="MBB_VIS">
</package>
<package name="CAP_R4525_TDK">
</package>
<package name="ARDUINO_PRO_MINI_HEADER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Remote">
<packages>
<package name="4_TERMINAL_SWITCH">
</package>
<package name="2_PIN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SamacSys_Parts">
<description>&lt;b&gt;https://componentsearchengine.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SHDR2W100P0X508_1X2_1016X820X1">
<description>&lt;b&gt;282837-2&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="Remote" package="4_TERMINAL_SWITCH" value="4_TERMINAL_SWITCH"/>
<element name="U$3" library="SD2" package="NF24L01+" value="NF24L01+"/>
<element name="U$4" library="Remote" package="4_TERMINAL_SWITCH" value="4_TERMINAL_SWITCH"/>
<element name="3PIN1" library="Remote" package="2_PIN" value="2PIN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ON/OFF" library="SamacSys_Parts" package="SHDR2W100P0X508_1X2_1016X820X1" value="282837-2">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Termi-Block 2 way pcb TE Connectivity Buchanan Series 5.08mm Pitch Straight PCB Terminal Block with Cage Clamp, Screw Termination"/>
<attribute name="HEIGHT" value="10.3mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="282837-2"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="571-2828372"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=571-2828372"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="KEY" library="SamacSys_Parts" package="SHDR2W100P0X508_1X2_1016X820X1" value="282837-2">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Termi-Block 2 way pcb TE Connectivity Buchanan Series 5.08mm Pitch Straight PCB Terminal Block with Cage Clamp, Screw Termination"/>
<attribute name="HEIGHT" value="10.3mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="282837-2"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="571-2828372"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=571-2828372"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="SD2" package="MBB_VIS" value="100K">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="NFR25H0001002JR500"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="Vishay_2014-12-31"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Vishay"/>
</element>
<element name="R2" library="SD2" package="MBB_VIS" value="10K">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="NFR25H0001002JR500"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="Vishay_2014-12-31"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Vishay"/>
</element>
<element name="R3" library="SD2" package="MBB_VIS" value="100K">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="NFR25H0001002JR500"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="Vishay_2014-12-31"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Vishay"/>
</element>
<element name="R4" library="SD2" package="MBB_VIS" value="10K">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="NFR25H0001002JR500"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="Vishay_2014-12-31"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Vishay"/>
</element>
<element name="R5" library="SD2" package="MBB_VIS" value="100K">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="NFR25H0001002JR500"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="Vishay_2014-12-31"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Vishay"/>
</element>
<element name="R6" library="SD2" package="MBB_VIS" value="10K">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="NFR25H0001002JR500"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="Vishay_2014-12-31"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Vishay"/>
</element>
<element name="C1" library="SD2" package="CAP_R4525_TDK" value="10uF">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="FK14X5R1A106K"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="TDK_2015_05_22"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="TDK"/>
</element>
<element name="C2" library="SD2" package="CAP_R4525_TDK" value="10uF">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="FK14X5R1A106K"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="TDK_2015_05_22"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="TDK"/>
</element>
<element name="C3" library="SD2" package="CAP_R4525_TDK" value="10uF">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="FK14X5R1A106K"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="TDK_2015_05_22"/>
<attribute name="VENDOR" value="TDK"/>
</element>
<element name="U$5" library="SD2" package="ARDUINO_PRO_MINI_HEADER" value="ARDUINO_PRO_MINI_HEADER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="3PIN1" pad="BAT"/>
<contactref element="U$5" pad="GND@1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="ON/OFF" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="RAW"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ON/OFF" pad="2"/>
<contactref element="3PIN1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U$3" pad="VCC"/>
<contactref element="KEY" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="VCC"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="GND@2"/>
<contactref element="U$3" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$3" pad="CE"/>
<contactref element="U$5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="IRQ"/>
<contactref element="U$5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$3" pad="CSN"/>
<contactref element="U$5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$3" pad="SCK"/>
<contactref element="U$5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$3" pad="MISO"/>
<contactref element="U$5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$3" pad="MOSI"/>
<contactref element="U$5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="KEY" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
