<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="66.04" y1="19.05" x2="66.04" y2="46.99" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="46.99" x2="35.56" y2="46.99" width="0.2032" layer="20"/>
<text>github.com/xfrings</text>
<text>R1</text>
<text>G1</text>
<text>MATRIX</text>
<text>74HCT245</text>
<text>74HCT245</text>
<text>5V</text>
<text>RGB LED MATRIX HAT</text>
<wire x1="35.56" y1="46.99" x2="35.56" y2="19.05" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="19.05" x2="66.04" y2="19.05" width="0.2032" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA12-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO20W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="MATRIX" library="con-lstb" package="MA08-2" value="J2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RPI" library="con-lstb" package="MA12-2" value="J1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="74xx-us" package="SO20W" value="74LS245DW">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="74xx-us" package="SO20W" value="74LS245DW">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="RPI" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RPI" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RPI" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="MATRIX" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="MATRIX" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="MATRIX" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="RPI" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="RPI" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="RPI" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="MATRIX" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="MATRIX" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="MATRIX" pad="15"/>
<contactref element="RPI" pad="9"/>
<contactref element="MATRIX" pad="7"/>
<contactref element="MATRIX" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U2" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="MATRIX" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="MATRIX" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="RPI" pad="19"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="RPI" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="MATRIX" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="MATRIX" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="MATRIX" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="MATRIX" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="MATRIX" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="RPI" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="RPI" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="RPI" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="RPI" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="MATRIX" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="RPI" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="RPI" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
