<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="81.28" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35.55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>VP</text>
<text>B</text>
<text>LI</text>
<text>)S(2013.10</text>
<text>BP</text>
<text>+</text>
<text>L</text>
<text>R</text>
<wire x1="0" y1="35.56" x2="81.28" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="35.56" x2="81.28" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>BP</text>
<text>VP</text>
<text>LI</text>
<text>B</text>
<text>+</text>
<text>L</text>
<text>R</text>
<hole x="2.54" y="17.78" drill="3.2"/>
<hole x="78.74" y="17.78" drill="3.2"/>
<text>PIC16F88</text>
<text>L05</text>
<text>VUM</text>
<text>78</text>
<text>2x16s</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip1">
<packages>
<package name="DIL18">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C075-032X103">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 3.2 x 10.3 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="B25P">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman Helitrim 25</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl1">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="D-7.5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP4Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED2X5">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2 x 5 mm, rectangle</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="power_stabilizators">
<description>&lt;H1&gt;FNE Library - Power Stabilizators&lt;/H1&gt;
&lt;p&gt;Knihovna obsahuje klasické i LDO napěťové stabilizátory&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Library contain general and LDO voltage stabilizators&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="microchip1" package="DIL18" value="PIC16F88">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="pot" package="B25P" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C025-024X044" value="M1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0204/7" value="450k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0204/7" value="450k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl1" package="0207/10" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl1" package="0207/10" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl1" package="0207/10" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl1" package="0207/10" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-024X044" value="M1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="D-7.5" value="BAT85">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="D-7.5" value="BAT85">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C075-032X103" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C075-032X103" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP" library="jumper" package="JP4Q" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C025-024X044" value="M1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C025-024X044" value="M1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED17" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED18" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED19" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED20" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED21" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED22" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED23" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED24" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED25" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED26" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED27" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED28" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED29" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED30" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED31" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED32" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED9" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED10" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED11" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED12" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED13" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED14" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED15" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED16" library="led" package="LED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0204/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0204/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0204/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="power_stabilizators" package="TO92" value="78L05">
<attribute name="PACKAGE" value="TO92"/>
<attribute name="MPN" value="L78L05ACZ"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="STM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1467763"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="E"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="JP" pad="2"/>
<contactref element="JP" pad="8"/>
<contactref element="JP" pad="6"/>
<contactref element="JP" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="RB0">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RB1">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RB2">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RB3">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AN0">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AN1">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VREF+">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="S"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="L">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="JP" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LI">
<contactref element="JP" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VP">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="JP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BP">
<contactref element="JP" pad="7"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B3">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED17" pad="K"/>
<contactref element="LED32" pad="K"/>
<contactref element="LED16" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED18" pad="K"/>
<contactref element="LED31" pad="K"/>
<contactref element="LED15" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED19" pad="K"/>
<contactref element="LED30" pad="K"/>
<contactref element="LED14" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B4">
<contactref element="LED28" pad="K"/>
<contactref element="LED21" pad="K"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="LED12" pad="K"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B5">
<contactref element="LED6" pad="K"/>
<contactref element="LED22" pad="K"/>
<contactref element="LED27" pad="K"/>
<contactref element="LED11" pad="K"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B6">
<contactref element="LED23" pad="K"/>
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="LED26" pad="K"/>
<contactref element="LED10" pad="K"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B7">
<contactref element="LED8" pad="K"/>
<contactref element="LED24" pad="K"/>
<contactref element="LED25" pad="K"/>
<contactref element="LED9" pad="K"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B0">
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="LED20" pad="K"/>
<contactref element="LED29" pad="K"/>
<contactref element="LED13" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ANODY_L1">
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ANODY_L2">
<contactref element="LED9" pad="A"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
<contactref element="LED12" pad="A"/>
<contactref element="LED13" pad="A"/>
<contactref element="LED14" pad="A"/>
<contactref element="LED15" pad="A"/>
<contactref element="LED16" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ANODY_R1">
<contactref element="LED24" pad="A"/>
<contactref element="LED23" pad="A"/>
<contactref element="LED22" pad="A"/>
<contactref element="LED21" pad="A"/>
<contactref element="LED20" pad="A"/>
<contactref element="LED19" pad="A"/>
<contactref element="LED18" pad="A"/>
<contactref element="LED17" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="ANODY_R2">
<contactref element="LED32" pad="A"/>
<contactref element="LED31" pad="A"/>
<contactref element="LED30" pad="A"/>
<contactref element="LED29" pad="A"/>
<contactref element="LED28" pad="A"/>
<contactref element="LED27" pad="A"/>
<contactref element="LED26" pad="A"/>
<contactref element="LED25" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="RB4">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RB5">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RB6">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RB7">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="A"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
