<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="61.011" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="61.011" y1="0" x2="61.011" y2="43.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="61.011" y1="43.17" x2="0" y2="43.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="43.17" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>PB4</text>
<text>PB3</text>
<text>RST</text>
<text>PB0</text>
<text>PB1</text>
<text>PB2</text>
<text>VCC</text>
<text>SIG</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>AVR ISP</text>
<text>SERVO</text>
<text>POWER</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="EAGLE_chiefenne">
<description>EAGLE library made by chiefenne</description>
<packages>
<package name="SOCKED-08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Socked&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DUMMY">
<description>&lt;h3&gt;Dummy Footprint&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;NOTHING HERE!!! For when you want a symbol with no package as an option against symbols with a package.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Devices using:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;BADGERHACK_LOGO&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;FRAME-LETTER&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AVR-ISP-6R">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; AVR ISP 6 Pin, 0.1" Right Angle</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B3S-10XX">
<description>Tactile Switch B3S-10XX&lt;p&gt;6MM</description>
</package>
<package name="POTI-RK09">
<description>APLS RK09K/RK09D Series
RK09K113004U</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="AVR-ISP" library="EAGLE_chiefenne" package="AVR-ISP-6R" value="AVR-ISP-6R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ATTINY-SOCKET" library="EAGLE_chiefenne" package="SOCKED-08" value="DIL8S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="EAGLE_chiefenne" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="EAGLE_chiefenne" package="C1206" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="EAGLE_chiefenne" package="1X03" value="1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="EAGLE_chiefenne" package="1X03" value="2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="EAGLE_chiefenne" package="R1206" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="EAGLE_chiefenne" package="DUMMY" value="FR-A4L"/>
<element name="USB" library="EAGLE_chiefenne" package="1X05" value="7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="EAGLE_chiefenne" package="1X03" value="3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="EAGLE_chiefenne" package="1X03" value="4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="EAGLE_chiefenne" package="R1206" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="EAGLE_chiefenne" package="R1206" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="EAGLE_chiefenne" package="R1206" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="EAGLE_chiefenne" package="R1206" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="EAGLE_chiefenne" package="R1206" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SERVO" library="EAGLE_chiefenne" package="1X03" value="1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="EAGLE_chiefenne" package="1X04" value="5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="EAGLE_chiefenne" package="1X04" value="6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_1206" value="POWER">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_1206" value="PB0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="CHIPLED_1206" value="PB1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="CHIPLED_1206" value="PB2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="CHIPLED_1206" value="PB3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="CHIPLED_1206" value="PB4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="EAGLE_chiefenne" package="B3S-10XX" value="TACTILE-SWITCH-OMRON-B3S-10XX">
<attribute name="LABEL" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="EAGLE_chiefenne" package="POTI-RK09" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="EAGLE_chiefenne" package="DUMMY" value="FR-A4L"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="ATTINY-SOCKET" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="USB" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="AVR-ISP" pad="2"/>
<contactref element="SERVO" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="ATTINY-SOCKET" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="AVR-ISP" pad="5"/>
<contactref element="JP8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="ATTINY-SOCKET" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="USB" pad="5"/>
<contactref element="AVR-ISP" pad="6"/>
<contactref element="SERVO" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="ATTINY-SOCKET" pad="5"/>
<contactref element="AVR-ISP" pad="4"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="ATTINY-SOCKET" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="AVR-ISP" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="ATTINY-SOCKET" pad="7"/>
<contactref element="AVR-ISP" pad="3"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="ATTINY-SOCKET" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="SERVO" pad="3"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="ATTINY-SOCKET" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
