<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.3467" y1="38.227" x2="18.2501" y2="38.227" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.2501" y1="38.227" x2="18.2374" y2="68.1382" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.2374" y1="68.1382" x2="5.334" y2="68.1382" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.334" y1="68.1382" x2="5.3467" y2="38.227" width="0" layer="20"/>
<hole x="16.1925" y="54.9275" drill="0.35"/>
<text>Temperature/Humidity Sensor
Rev. 0.1-DW</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<hole x="11.7475" y="66.3575" drill="0.35"/>
</plain>
<libraries>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2041">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 4 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="HIH8120">
<packages>
<package name="HIH8120">
<description>Honeywell HIH8120, SIP-4 pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="0.22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="HIH8120" package="HIH8120" value="HIH8120"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="P" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="SDA"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="P" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="SCL"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="P" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="VSS"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="P" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="VDD"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
